Приложение №1

                                                                к Проекту решения Собрания представителей

городского поселения Безенчук

                                                        муниципального района Безенчукский

                                                                                         Самарской области

                                                                         № 4/72  от 00.04.2015г.
в части внесения дополнения относительно установления предельных (минимальных и максимальных) параметров земельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж1») с разрешенным использованием -  «индивидуальные жилые дома»

до

Таблица 1. Предельные размеры земельных участков для индивидуальных жилых домов, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на указанных земельных участках в зонах Ж1 (подзоне Ж1-1), Ж6, Ж8.

	1. 
	Минимальная площадь земельного участка 

в зонах Ж1, Ж6

в зоне Ж8
	500  кв.м.
1200 кв.м.

	2. 
	Максимальная площадь земельного участка
	1400 кв.м.

	3. 
	Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны, выходящей:                       на улицу – 
                                                                                                   на проезд – 
	5 м
3 м

	4. 
	Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны заднего двора 
	3 м

	5. 
	Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны бокового двора
	3 м

	6. 
	Минимальный отступ (бытовой разрыв) между длинными сторонами жилых домов высотой 2 – 3 этажа
	15 м

	7. 
	Минимальный отступ между длинными сторонами и торцами жилых домов с окнами из жилых комнат
	10 м

	8. 
	Минимальный отступ жилых домов со стороны окон жилых помещений комнат, кухонь и веранд и от соседних жилых домов, капитальных хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань и т.п.), расположенных на соседних земельных участках
	6 м

	9. 
	Минимальные отступы капитальных площадок общего пользования различного назначения от жилых домов и общественных зданий со  стороны окон:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста –
для отдыха взрослого населения –
для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик –
для хозяйственных целей –
                                                                                          для выгула собак – 
	12 м
10 м
10 – 40 м
20 м
40 м

	10. 
	Минимальная ширина земельного участка
	12 м

	11. 
	Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями, строениями и сооружениями определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	

	12. 
	Максимальное количество этажей
	3

	13. 
	Максимальная высота капитального ограждения земельного участка, зданий, строений, сооружений
	2 м

	14. 
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений в подзоне Ж1-1
	0 м

	15. 
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений в зоне Ж8
	0 м


после

Таблица 1. Предельные размеры земельных участков для индивидуальных жилых домов, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на указанных земельных участках в зонах Ж1 (подзоне Ж1-1), Ж6, Ж8.

	1.


	Минимальная площадь земельного участка 

в зонах Ж1, Ж6

в зоне Ж8
	500    кв.м.

 1200   кв.м.

	2.
	Максимальная площадь земельного участка
	1500 кв.м.

	3.
	Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны, выходящей:                       на улицу – 
                                                                                                   на проезд – 
	      5    м
3 м

	4.
	Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны заднего двора 
	3 м

	5.
	Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны бокового двора
	3 м

	6.
	Минимальный отступ (бытовой разрыв) между длинными сторонами жилых домов высотой 2 – 3 этажа
	15 

	7.
	Минимальный отступ между длинными сторонами и торцами жилых домов с окнами из жилых комнат
	10 

	8.
	Минимальный отступ жилых домов со стороны окон жилых помещений комнат, кухонь и веранд и от соседних жилых домов, капитальных хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань и т.п.), расположенных на соседних земельных участках
	6 м

	9.
	Минимальные отступы капитальных площадок общего пользования различного назначения от жилых домов и общественных зданий со  стороны окон:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста –
для отдыха взрослого населения –
для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик –
для хозяйственных целей –
                                                                                          для выгула собак – 
	12 м
10 м
10 – 40 м
20 м
40 

	10.
	Минимальная ширина земельного участка
	11 

	11.
	Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями, строениями и сооружениями определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	

	12.
	Максимальное количество этажей
	3

	13.
	Максимальная высота капитального ограждения земельного участка, зданий, строений, сооружений
	2 м

	14.
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений в подзоне Ж1-1
	0 м

	15.
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений в зоне Ж8
	0 м
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