Как не стать жертвой отравления угарным газом
Уважаемые жители муниципального района Безенчукский!
С наступлением осенне-зимнего сезона повышается печальная статистика случаев отравления угарным газом.
Угарный газ (СО) – яд быстрого и общетоксического действия, образуется при неполном сгорании газа вследствие плохого доступа кислорода.
Более 50% происшествий связаны с отравлением угарным газом из-за нарушений потребителями правил эксплуатации бытового газового оборудования.
Угарный газ – невидим, не имеет ни цвета, ни запаха. Человек его никак не ощущает.
Взрослому человеку достаточно трёх вдохов угарного газа, чтобы получить смертельное отравление.
Концентрация СО в воздухе до 0,32% приводит к параличу и потере сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.
Признаки отравления угарным газом:
· головная боль или головокружение,
· шум в ушах,
· одышка,
· учащенное сердцебиение,
· мерцание перед глазами,
· покраснение лица,
· тошнота,
· общая слабость.
Причины появления угарного газа в помещении:
1. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов. Неисправные дымоходы и вентканалы. 
2. Отсутствие притока воздуха, закрытые окна, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении.
3. Одновременное пользование газовой колонкой и вытяжным зонтом.
4. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от газовой колонки с дымовым каналом.
5. Самовольное подключение, монтаж и ремонт газового оборудования.
6. Использование газовой плиты для обогрева помещения.
7. Неисправность автоматики безопасности.
8. Неисправное, разукомплектованное  или непригодное к ремонту газовое оборудование.
9. Нарушение правил газовой безопасности.
Как избежать отравления угарным газом?
1. Требовать от управляющей компании проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.
2. Перед включением газовых приборов всегда проверять тягу.
3. Пользоваться газовым оборудованием только при открытой форточке или фрамуге окна.
4. Своевременно проводить техническое обслуживание газовых приборов.
Проверка дымовых и вентиляционных каналов должна осуществляться не реже трёх раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).
Как самому проверить тягу?
Для полного сгорания газа необходимо достаточное количество воздуха. Тяга – это направленное движение продуктов сгорания газа в дымовой или вентиляционный канал. Тяга может быть естественной и принудительной. Естественная тяга происходит за счет разности удельного веса продуктов сгорания газа и более холодного атмосферного воздуха.
Проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах можно с помощью листа тонкой бумаги:
1. Приложите лист бумаги к вентиляционной решетке. Если бумага притягивается, тяга есть.
     2. Для проверки тяги в дымовых каналах газовых колонок или котлов приложите тонкий лист    бумаги к смотровому окну приборов. Если бумага притягивается, тяга есть.
Как обеспечить безопасность при работе газовой колонки?
Одно из важных условий безопасной работы газовой колонки – обеспечение отвода продуктов сгорания, образующихся во время работы прибора, с помощью дымоотвода.
Согласно техническим регламентам, алюминиевые гофрированные дымоходы не запрещены. Однако одновременно с этим в регламентах указано, что в качестве материала для изготовления дымоотводов наиболее предпочтительна нержавеющая сталь, соединительные и дымовые трубы должны быть изготовлены из негорючих материалов, быть плотными и не допускать подсоса воздуха на соединениях и в местах примыкания к дымовому каналу. 
Использование алюминиевых дымоотводов требует со стороны пользователя постоянного контроля целостности гофры и ее надежного соединения с дымоходом. А в случае несвоевременного выполнения технического обслуживания газового оборудования, засора газовой колонки возможно неполное сгорание газа, возгорание сажи и прогорание стенок алюминиевого дымоотвода. Как следствие всего перечисленного - выход угарного газа в жилое помещение.
Напоминаем, что техническое обслуживание газовых приборов должно проводиться ЕЖЕГОДНО, независимо от новизны оборудования и гарантийного срока.
Исправное газовое оборудование – залог безопасности. 
Будьте внимательны и осторожны! 
Берегите жизнь -  свою и соседей!
При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам: 112, 101, 102, 103, 104; 8 (84676) 2-10-12, 2-11-28, 8-927-001-84-02 (Единая дежурно-диспетчерская служба м.р. Безенчукский).
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