ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
Уважаемые жители муниципального района Безенчукский! 
В ночь с 21 на 22 октября в пожаре, произошедшем в частном доме в п. Малячкино Шигонского района, погибли женщина и ребенок, один ребёнок госпитализирован.
Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления.
Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период утрачивают навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность. 

Основные причины "печных" пожаров:

1. Нарушение правил устройства печи. Недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома; отсутствие предтопочного листа. Под печь возводится самостоятельный фундамент.
2. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверки; выпадение из топки горящих углей; сушка одежды или других предметов вблизи очага.
Нередко на таких пожарах гибнут люди, а большинство получают отравление угарными газами. 

При эксплуатации печей должны выполняться следующие ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
1. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из горючих материалов — предтопочный лист, не имеющий прогаров и повреждений, размером не менее 0,5 х 0,7 м. 
2. Запрещается установка и эксплуатация металлических печей (буржуек), не отвечающих требованиям пожарной безопасности. Печь и дымоходы должны очищаться от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона. 
3. Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены - это позволит своевременно обнаружить неисправности, трещины в печи, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма; 
4. Дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 мм); 
5. Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи; 
6. Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений; 
7. Производите чистку дымоходов и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца; 
8. Не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям; 
9. Не располагайте дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе; 
10. Не используйте для обогрева самодельные металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности. 
11.Топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 часа, чтобы не перекалить. 

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩЕНО: 

1. Эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от "дыма" до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также печи не заводского производства;
2. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними;
3. Топить печи с открытыми дверцами;
4. Располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
5. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
6. Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
7. Сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы; 
8. Использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей. 
9. Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
10. Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

Уважаемые жители! Кроме того, будьте предельно внимательны при использовании обогревательных приборов. Следите за исправностью отопительных приборов, не игнорируйте малейшее подозрение на их неисправность. Не оставляйте включенными на длительное время обогреватели, газовые плиты. Не перегружайте электрическую проводку и следите за исправностью дымоходов. Малейшая ошибка может стоить жизни! 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:
- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари) незамедлительно сообщите по телефону 01 или 112;
- назовите адрес объекта, место возникновения пожара и сообщите свою фамилию;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организуйте их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- до прибытия пожарного подразделения используйте в тушении пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой); 
- уведите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных. 

Берегите себя и своих близких!
При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам: 112, 101, 102, 103, 104; 8 (84676) 2-10-12, 2-11-28, 8-927-001-84-02 (Единая дежурно-диспетчерская служба м.р. Безенчукский).

