
	

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
муниципального района Безенчукский
Самарской области
446250,   п.г.т. Безенчук
ул. Нефтяников, д.12
тел.: 2-14-51      факс: 2-14-51

	E-mail: gp-bezenchukso@yandex.ru

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	              от 09.02.2024 г.


_________________
	  №  39






Об утверждении положения о проведении конкурса
на лучший эскизный проект въездного знака на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский


В целях развития гражданской активности населения и участия граждан в формировании комфортной городской среды муниципальных образований Российской Федерации, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук Самарской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить положение о проведении конкурса на лучший эскизный проект въездного знака на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский.
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук» и официальном сайте Администрации городского поселения Безенчук.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Безенчук (Пичужкина А.В.).


 Глава городского поселения Безенчук                                                       В.Н. Гуров





О.С. Артамонова 
21835
Приложение 1
к постановлению  Администрации городского 
поселения Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области
				№ 39 от 09.02.2024г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший эскизный проект въездного знака
на территории городского поселения Безенчук 
муниципального района Безенчукский

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса на лучший эскизный проект въездного знака в городское поселение Безенчук (далее - Конкурс), определяет цели и задачи конкурса, условия участия, требования к предъявляемым конкурсным работам, критерии оценки, порядок проведения конкурса, порядок награждения победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Организатором конкурса является администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский.
1.3. Конкурс является открытым и проводится в один этап.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью создания «визитной карточки» городского поселения Безенчук. Въездной знак – своеобразная визитка, предназначенная для людей, въезжающих на территорию населенного пункта (района) по одной из основных транспортных магистралей. Благодаря архитектурно-художественному решению - въездной знак должен информировать и помогать ориентироваться, люди должны узнать название населенного пункта, а также получить первичное представление об истории, культуре и специфике хозяйственной деятельности посещаемого населенного пункта (района).
2.2. Задача конкурса – выявить в условиях конкурсной состязательности лучшие идеи на разработку въездной стелы в городское поселение Безенчук, характеризующиеся высокими эстетическими и архитектурно-художественными показателями.
3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Работы на конкурс принимаются с 15 февраля 2024 года по 17 мая 2024 года. Конкурсные материалы, представленные после окончания срока приема, не принимаются и не рассматриваются.


4. Условия участия в Конкурсе

4.1. Для участия в конкурсе приглашаются организации, учреждения, предприятия, индивидуальные участники, группы участников с совместными проектами, воспитанники детских садов (родители и воспитатели групп), школьники (родители и классные руководители), студенты и активные жители городского поселения Безенчук.   
4.2. Каждый участник может выставить на конкурс не более 3-х работ при условии соблюдения предъявляемых требований.
4.3. Участники могут подготовить конкурсную работу индивидуально или в составе авторского коллектива.

5. Требования к конкурсным работам

5.1. Основные рекомендации по проектированию въездных знаков в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский представлены в приложении 2 данного положения.
5.2. Требуется разработать на стадии эскиза-идеи образное, функциональное и архитектурно-художественное решение сооружения въездного знака (стелы, арки, скульптурной, шрифтовой или смешанной композиции).
5.3. Эскиз — это первоначальный набросок или предварительный проект архитектурного сооружения, который включает в себя основные идеи и концепции, форму и композицию объекта, его расположение на участке и другие важные детали. Эскиз может быть выполнен вручную или с помощью компьютерных программ и служит основой для дальнейшей разработки проекта. Он позволяет архитектору и заказчику оценить визуально идею и внести необходимые изменения до начала более детальной работы. 
Эскиз-идея должен быть ясным и понятным, чтобы заказчик или команда проектировщиков могли оценить ее потенциал и дальнейшую разработку. Важно также учитывать, что эскиз-идея может быть доработана в процессе проектирования, поэтому необходимо быть открытым к изменениям и улучшениям. 
5.4. Основными требованиями, предъявляемыми к устройству такого оформления, являются: 
- хорошее восприятие элемента пассажиром транспорта во время движения по магистрали; 
- отражение в композиции характера города, его особенностей; 
- решение архитектурно-декоративного оформления въезда экономичными, лаконичными средствами архитектуры и монументально-декоративного искусства; 
- комплексное решение оформления с учетом поперечного и продольного профилей; 
- творческое использование традиций их устройства, установившихся в народном зодчестве
- вид сооружения въездного знака должен быть представлен в двух горизонтальных проекциях (вид спереди и сбоку);
- из функции въездного знака следует, что самой важной частью его композиции является надпись – название населенного пункта. Размер букв и характер выбранного шрифта необходимо подбирать исходя не только из удобства пешеходов, но и с учетом восприятия водителей и пассажиров, проезжающих мимо. Если в названии меньше 7 букв, то можно располагать надпись вертикально. Если букв больше семи, то по правилам удобочитаемости надпись должна быть размещена горизонтально. Дополняет композицию въездного знака лаконичная символика – узнаваемый образ из истории города (района), интерпретация каких-либо значимых реалий (архитектурные сооружения, производимая продукция, природные ресурсы).
5.5. В процессе проектирования определяются материалы, которые будут использоваться для строительства объекта, а также выбираются оптимальные технологии и методы строительства. 
Для создания въездного знака могут использоваться различные материалы, такие как железобетон, естественный камень, металл и другие. Выбор материала зависит от требований к прочности, долговечности, эстетическому внешнему виду и бюджета проекта. Буквы могут быть выполнены из различных материалов, таких как газобетон, листовая сталь, листовой алюминий, латунь и другие. 
Также важно учитывать возможность подсветки букв, что позволит улучшить их видимость в темное время суток. 
Офактуривание поверхности может быть выполнено различными способами, например, с помощью цветного битого стекла, смальты или других 15 видов мозаичных материалов. Это позволит создать уникальный и запоминающийся внешний вид конструкции. 
Конструктивные решения могут включать в себя различные элементы, такие как фундаменты, стены, каркасы и т.д. Каждый элемент должен быть спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальную прочность, надежность и долговечность объекта. 
Элемент - указатель может быть выполнен из металла. Интересным может оказаться комбинирование разных вариантов: объемные буквы из бетона и эмблема из меди.
5.6. При проектировании въездного знака необходимо уделить большое внимание каркасу, материалу, чтобы он выдержал все атмосферные, температурные, механические воздействия. Присутствие конструктивных элементов небольшой толщины лучше исключить, они могут стать слабыми звеньями всей конструкции. 
Обязательное требование – массивное надежное основание, которое даст защиту от разрушения, перекосов, образования трещин.
5.7. Одно из главных условий въездных знаков – их должно быть хорошо видно издалека, и со всех ракурсов: сбоку, сзади, спереди. 
5.8. Конкурсные работы представляются в администрацию городского поселения Безенчук по адресу: п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 12, каб. №6 (Артамонова Оксана Сергеевна конт.тел.: 8 84676 21835).
5.9. Конкурсные материалы поступают в собственность организатора конкурса и не возвращаются авторам.
5.10. Все имущественные права автора, связанные с использованием и реализацией творческого замысла, переходят организатору конкурса.

6. Критерии оценки конкурсных работ

6.1. К рассмотрению принимаются конкурсные материалы в объеме не менее минимального состава, предусмотренного настоящим Положением.
6.2. Конкурсные работы рассматриваются с позиций профессионального решения, реальности воплощения на конкретной территорий и планировочного решения.
6.3. Эскизный проект должен сочетать архитектурно-художественную выразительность с конструктивной простотой и долговечностью стелы.

7. Порядок подведения итогов Конкурса

7.1. Подведение итогов конкурса осуществляет организационный комитет по подготовке и проведению конкурса. Состав оргкомитета утверждается постановлением администрации городского поселения Безенчук (приложение 3).
7.2. Заседание оргкомитета по подведению итогов конкурса состоится в период со 20 мая 2024 года по 27 мая 2024 года. 
       7.3. По итогам Конкурса определяется победитель, который будет награжден в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города.










Приложение 2 
к постановлению  Администрации городского 
поселения Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области
				№ 39 от 09.02.2024г

Рекомендации по проектированию въездных знаков в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский

     Въездной знак – это отдельно стоящая конструкция (стела, арка, скульптурная, шрифтовая или смешанная композиция), расположенная на въездной зоне в территориальное образование (край, район, округ, город, населенный пункт), выполняющая навигационную, информативную, презентативную и эстетическую функции. 
     Целью установки въездного знака является информирование о территориальной близости населенного пункта, либо территории. 

Критерии архитектурно-художественного оформления въездных знаков, которым они должны соответствовать
 
1. Соответствие назначению:
       Основное назначение въездного знака (стелы и т.д.) – информирование, символ начинающейся территории не только отмечает границы и отображает полезную информацию (название, дату основания, герб и т.д.), но должен иметь эстетическое значение. 
       Информационная составляющая въездного знака заключается в передаче названия населённого пункта или территории, на границе которой он располагается. Читаемое буквенное название – это главный акцентный элемент в структуре всей объёмно-пространственной композиции знака. 
       Многие существующие въездные знаки (стелы) страдают от сложности композиции и неясности трактовки главного сообщения. Поэтому следует избегать символьной перегрузки, сузить внимание зрителя до минимума, уменьшить количество чужеродных элементов, отдать предпочтение лаконичности и цельности композиции. 
      Дизайн и конструкция въездного знака должны полностью поддерживать главенствующую функцию его информационной составляющей. 
     Чтобы улучшить восприятие информации, следует избегать излишней перегрузки мелкими деталями и загромождающими элементами, сделав акцент на названии населённого пункта или района. 
      Важно! Основные средства передачи информации в объёмно-пространственной структуре въездного знака должны быть заметными, не должны перекрываться декоративными элементами самого знака, деревьями или другими объектами. 

2. Информативность (зрительное восприятие информации) 
      Особенности расположения въездного знака в среде и пространстве влияют на зрительное восприятие объекта, а также на максимально возможную дальность видимости знака и читаемость надписи. 
     Расположение въездного знака влияет на качество зрительного восприятия и на максимально возможную дальность видимости и читаемости знака. 
     Основные места расположения: 
    - вдоль проезжей части; 
    - на выразительном участке, где фоном для знака служит природный ландшафт.
     Для восприятия знака с дальнего расстояния необходимы лаконичная композиция и читаемая надпись. Равномерность и целостность восприятия знака может варьироваться в зависимости от точки просмотра: читаемый силуэт достаточен на дальнем расстоянии; раскрытие в знаке дополнительных деталей неизбежно будет происходить по мере приближения к объекту. 
     Ввиду близости размещения к проезжей части, въездные знаки не должны создавать помехи для дорожного движения. 
      Рекомендуется располагать знаки: 
     - по левой стороне движения автомобилей;
     -на прилегающей территории, имеющей организованный съезд с автомобильной дороги, либо место для остановки/парковки с обязательным обеспечением безопасности. 
     Примечание: в некоторых случаях целесообразно расположение знаков с восприятием с разных сторон: на транспортном кольце, на границе двух районов/территорий. 
     Рекомендуется учитывать следующее восприятие въездного знака по уровням: за 1 километр до знака – видимость обобщённо, 500 метров – читаемость надписи, 50 метров – видимость герба и более детальной символики (при их наличии). 
     Для улучшения восприятия знака в условиях ограниченной видимости в темное время суток рекомендуется предусматривать подсветку. 
     При расположении знака на участке, фоном для которого служит природный ландшафт, необходимо учитывать восприятие въездного знака в разные времена года. 
     При возможности (наличие землеотвода, организованного съезда/стоянки автотранспорта) рекомендуется предусмотреть благоустройство территории, прилегающей к знаку (стеле) с устройством фотозоны, места для отдыха, информационных стендов. 

3. Шрифт
 
     Важно! К выбору шрифта следует подходить с особенным вниманием, т.к. текст может стать как удачным акцентом знака, так и полностью разрушить его восприятие. При выборе шрифта часто требуется профессиональная доработка автоматических настроек шрифта в части: пропорций букв и их элементов (рекомендуется вытяжение по вертикали), толщины линий разных букв (визуально буквы должны быть одной толщины), расстояний между буквами и их элементами и пр. 
    Разборчивость шрифта зависит от точности начертания его элементов, что обычно означает возможность распознавать отдельные буквы или слова. 
     Читаемость напрямую связана с оптимальной компоновкой текста.  
     Рекомендации: поскольку текст наилучшим образом воспринимается в его классическом исполнении (слева направо), рекомендуется располагать все шрифтовые композиции въездных знаков (стел) горизонтально. 
     В редких случаях вертикального написания использовать написание сверху вниз (только для слов с минимальным (до пяти) количеством букв в наименовании).  
     Для улучшения разборчивости написания не рекомендуется использовать слишком тонкий или слишком толстый шрифт, т.к. шрифты среднего веса более читаемы. 
     Не рекомендуется: 
- использовать платные шрифты без открытой лицензии; 
- использовать сложные и фигурные шрифты; 
- использовать более двух размеров шрифта; 
- располагать более 2-х строк текста; 
- ломать (трансформировать) начертание текста; 
- располагать написание по кругу в любых плоскостях; 
- использовать символы вместо букв. 
    Шрифтовые композиции въездных знаков обычно состоят из нескольких слов: 
    Название административно-территориальной единицы (район, город, округ) – сокращения не допускаются (г., р-он и т.д.) 
    Наименование населенного пункта, района, округа (имя собственное). 
    Дополнительная информация (к ней относится дата основания и отличительная особенность). 
    При выборе размера текста следует делать акцент на имени собственном, при необходимости уменьшая шрифт написания остальных слов, информации. 

4. Образная и эстетическая выразительность 

     Эстетический образ въездного знака передаётся следующими средствами: силуэт, форма, масса и пропорции элементов, материалы и фактура, цветовые решения. 
     Въездные знаки должны соответствовать духу места, культурным особенностям и характеру конкретного населенного пункта или территории (например, въездные знаки, создаваемые для районов с богатой производственной историей, могут отражать в себе промышленную эстетику). 
    При проектировании новых авторских въездных знаков важно исключить излишне яркую и прямую трактовку образа, работая на ассоциативном уровне и формируя при этом положительное отношение к месту. 
    Не допускается использование комичного, агрессивного образа въездного знака, передающего негативный смысл и ассоциации, а также применять материалы, которые наносят вред эстетическому восприятию объекта. 
    Важно! С целью недопущения реализации случайных, в том числе непрофессиональных решений по ремонту/реконструкции/установке въездных знаков (стел) рекомендуется рассматривать и утверждать все индивидуальные решения на экспертной комиссии администрации городского поселения Безенчук.

5. Территориальная (региональная) идентичность и историко-культурная ценность
     Узнаваемый образ, соотносящийся с духом места, формирует идентичность и историко-культурную ценность въездного знака. 
     Форма и силуэт могут отражать характерные особенности населенного пункта или района: рельеф, особенности природы, флоры, фауны, либо промышленного комплекса и народных промыслов, либо отсылать к историческим моментам конкретного населённого пункта. Элементами отражения историко-культурной ценности стелы служат применяемые материалы, наличие герба, отражение на знаке даты основания. 
    Одним из ярких способов передачи историко-культурной ценности среди компонентов въездного знака может стать скульптурная композиция (элемент). Скульптура может полностью формировать собой знак или быть его составной частью. 
    Орнаментальные декоративные элементы знака (при грамотном их использовании с учётом приоритетности шрифта над остальными элементами) также способны выразительно передать идентичность местной культуры. 
    В качестве вспомогательного средства в отделке конструкций и поверхностей въездных знаков (стел) применяются натуральные материалы и цвета, характерные для данного региона 
    Важно! Для выявления идентичности места и историко-культурной ценности района или населенного пункта при формировании авторских и индивидуальных въездных знаков необходимо изучить историю места. Для точного соответствия фактам и особенностям необходимо прибегнуть к консультациям специалистов – историков, культурологов и краеведов. 

6. Композиция

      Все сооружения въездного знака располагаются на въездных зонах преимущественно вдоль автомобильных дорог и рассчитаны на восприятие в движении. Пространственные параметры как въездной зоны, так и самой стелы зависят от градостроительного контекста, окружающего ландшафта и визуальных связей. 
      Композиция не должна быть излишне сложной, чтобы сохранять легкость зрительного восприятия. 
    В знаках, которые строятся на сочетании композиционных элементов и текста, важно соотносить масштаб текста и основных форм въездного знака. Буквы в текстовых композициях должны быть легко читаемы, не должны сливаться. 
    Шрифтовая композиция должна быть главным элементом въездного знака, конструкция не должна играть более важную роль, чем текст. Сами шрифтовые композиции могут являться формообразующими элементами. 
    Композиция въездного знака может содержать в себе скульптурный элемент, отражающий культурные или исторические особенности района или населенного пункта, при этом необходимо грамотно соотносить массы и размеры скульптурной группы и шрифтовой композиции. 
    Въездной знак может формироваться исключительно из буквенной композиции, где главным средством передачи художественного образа является характер шрифта. 
    Важно! Необходимо соотносить композицию въездного знака с условиями места его размещения: ландшафт, окружающая застройка, фон (открытое пространство, лес), условия автомобильной дороги – прямой участок, перекресток, кольцевая развязка. 

7. Взаимодействие с окружением 

     Размер въездной композиции определяется планировочным решением территорий – границами красных линий, улицами и перекрестками, прилегающими к въездной магистрали, особенностями ландшафта. 
    Первостепенно следует соотнести уместность места расположения стелы по отношению к населенному пункту и основным транспортным и пассажирским потокам. Функциональное назначение, тип собственности землеотвода и граничащих территорий играют важную роль при выборе места размещения для въездного знака. 
    При определении размеров въездного знака необходимо соблюсти его сомасштабность окружению и человеку как зрителю, которым становится каждый проезжающий на транспорте и пешеход. 
    Для хорошего восприятия зрителем главное значение имеет силуэт въездного знака (стелы), а также последовательное раскрытие композиции, детали – в последнюю очередь (только при приближении). 
    Следует избегать участков с изломами рельефа, плотно заросших деревьями и кустарниками мест, ограничивающих видимость и затрудняющих восприятие въездного знака. 
    Не следует размещать въездной знак на фоне руинированных (ветхих, разрушающихся) сооружений, рядом с опорами ЛЭП, опорами наружного освещения, а также пристраивать его к другим малым архитектурным формам и сооружениям. 
    Для размещения въездного знака могут быть использованы разделительные озелененные полосы встречного движения или островки на перекрёстках кругового движения. 

8. Цветовое решение

     Цветовое решение оформления въездного знака должно быть гармоничным само по себе и одновременно учитывать колористические особенности окружения. Знак может быть контрастным по цвету, становясь цветовой доминантой среды, а может, наоборот, вписаться в среду за счет цвета и материалов, став ее частью. 
     Рекомендуется использовать не более 2-х цветов, хорошо сочетающихся между собой (без учёта ахроматических цветов (белый, чёрный, серый)): основного (50-85% площади покрытий) и дополнительного. В некоторых случаях допускается использование акцентного цвета (не более 15% от всей площади). 

9. Долговечность и прочность конструкции

     Визуальный осмотр существующего въездного знака (стелы) может позволить определить общую ситуацию: 
     - Если конструкции ветхие, фрагменты стелы разрушены – объект подлежит полному демонтажу, с последующей установкой новой стелы (при необходимости); 
     - Если остов конструкции сохранен и находится в удовлетворительном состоянии – объект подлежит частичной реконструкции с сохранением конструктивной основы объекта. Например, бетонные элементы выполняют свои несущие функции, нет трещин и оголенного армирующего скелета, но при этом стерлось лакокрасочное покрытие – необходимо восстановить окраску объекта. 
     - Если металлические элементы подверглись коррозии – то их необходимо демонтировать. 
     - Если конструкции сохранены, все элементы находятся в удовлетворительном состоянии, то необходимо провести реставрацию знака, с восстановлением и/или заменой цветовой палитры, при необходимости облицевать основание знака, для сохранения и предотвращения разрушения фундамента. 
       Важно! Данные рекомендации не относятся к конструкциям, которые классифицированы как дисгармонирующие элементы, подлежащие демонтажу. 

10. При реализации новых въездных знаков (стел) рекомендуется использовать следующие технические решения и материалы: 

     Армированный бетон. Для повышения прочности конструкции и предотвращения появления трещин арматурные детали выполнять с разными серповидными и кольцевыми засечками, с целью повышения сцепления раствора и каркаса. Использование армирования позволит создать конструкции с более сложными техническими элементами (например, консоли или наклонные элементы); 
      Металлический каркас. В зависимости от формы изделия, металлокаркас может иметь различные конфигурации, параметры прокатного профиля. Крепление деталей осуществляется сваркой и/или с помощью болтов. Необходимо предусмотреть мероприятия по защите металлической конструкции от коррозии; 
      В качестве отделки рекомендуется использовать долговечные материалы, не требующие затрат при эксплуатации: облицовку натуральным камнем, металлом, архитектурным бетоном, смальтой. Возможно локальное применение отдельных элементов из древесины и элементов, окрашенных в заводских условиях. 
     Важно! Вовремя проведенная профилактическая работа по замене или частичному восстановлению конструкций помогут предотвратить преждевременный износ, а также повысят безопасность эксплуатации объекта. При реконструкции существующих въездных знаков необходимо выполнить оценку технического состояния знака, в том числе визуальное или инструментальное обследование, геологические изыскания, оценить стоимость этих мероприятий и соотнести затраты на их проведение с целесообразностью сохранения въездного знака. 
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Состав конкурсной комиссии

     Гуров В.Н. – глава городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский;
   
     Пичужкин А.В. – заместитель главы городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский;

    Таргинова К.И. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства муниципального района Безенчукский;

     Панферов С.П. – руководитель комитета по строительству администрации муниципального района Безенчукский;

     Кантеев А.Б.Г. – председатель собрания представителей городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский;
       
     Хрипунова О.В. – руководитель МБУ «Геопроект»;

     Кондрахин Э.Ю. – директор МБУК муниципального района Безенчукский Самарской области «Многофункциональный культурный центр»;

     Мелихова А.Р.  – руководитель МБУ «Благоустройство».
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