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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (далее – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (далее – поселение), относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
1.2. Настоящие местные нормативы включают в себя:
основную часть (расчетные показатели, указанные в пункте 1.1 настоящих местных нормативов);
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.
1.3. Подготовка настоящих местных нормативов осуществлена с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения;
Стратегии социально-экономического развития муниципального района Безенчукский Самарской области до 2030 года, утвержденной решением Собрания Представителей Большечерниговского района Самарской области от 29.12.2015 № 41 (в редакции решения Собрания Представителей Большечерниговского района Самарской области от 26.08.2021 № 41);
предложений органов местного самоуправления поселения и заинтересованных лиц.
1.4. Перечень областей нормирования, для которых настоящими местными нормативами установлены расчетные показатели, определен в подразделе 2 настоящего раздела с учетом положений Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, утвержденных приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п (в редакции приказа министерства строительства Самарской области от 23.03.2023 № 33-п).
1.5 Настоящие местные нормативы устанавливают единые расчетные показатели для всей территории поселения.
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2. Расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Безенчукский 
Самарской области

	№ п/п
	Наименование вида объекта местного значения
	Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	значение показателя
	вид доступности, единица измерения
	значение показателя

	Объекты в области физической культуры и массового спорта

	1. 
	Физкультурно-спортивные залы
	квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек
	350
	транспортная доступность, минуты
	20

	2. 
	Плавательные бассейны
	квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек
	75
	транспортная доступность, минуты
	в поселке городского типа Безенчук
	20

	3. 
	
	
	
	
	в иных населенных пунктах
	не устанавливается

	4. 
	Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения
	квадратные метры на 1 тысячу человек
	2000
	пешеходная доступность, метры
	1 000

	Объекты в области библиотечного обслуживания

	5. 
	Общедоступные библиотеки городских поселений (городские массовые библиотеки)
	количество объектов
	1
	транспортная доступность, минуты
	20

	6. 
	
	количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек
	количество единиц хранения в тысячах
	количество читательских мест
	
	

	7. 
	
	
	4-4,5
	2-3
	
	

	8. 
	Детские библиотеки
	количество объектов
	1
	транспортная доступность, минуты
	в поселке городского типа Безенчук
	20

	9. 
	
	
	
	
	в иных населенных пунктах
	не устанавливается

	10. 
	Юношеские библиотеки
	количество объектов
	1
	транспортная доступность, минуты
	20

	Объекты в области культуры и искусства

	11. 
	Учреждения культуры клубного типа городских поселений
	количество зрительских мест на 1 тысячу жителей
	50 
	транспортная доступность, минуты
	в поселке городского типа Безенчук
	30

	12. 
	
	
	
	
	в иных населенных пунктах
	не устанавливается

	13. 
	Музеи
	количество объектов на муниципальное образование
	2-4
	транспортная доступность, минуты
	60

	14. 
	Выставочные залы, картинные галереи
	количество объектов на муниципальное образование
	1
	транспортная доступность, минуты
	40

	Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения

	15. 
	Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов)
	квадратный метр на 1 человека
	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования устанавливается Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области
	пешеходная доступность, метры
	1 000

	16. 
	Парки культуры и отдыха
	количество объектов
	1
	транспортная доступность, минуты
	20

	Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры

	17. 
	Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть)
	плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории
	5*

	-
	не устанавливается

	18. 
	
	
	*Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов.
	
	

	19. 
	Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования
	уровень обеспеченности в процентах
	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, а также минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон устанавливается Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области
	пешеходная доступность, м
	до входов в жилые дома
	100

	20. 
	
	
	
	
	до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных
учреждений торговли и общественного питания
	150

	21. 
	
	
	
	
	до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения
и административных зданий
	250

	22. 
	
	
	
	
	до входов в парки, на выставки и стадионы
	400

	23. 
	Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта
	плотность сети, километры сети на квадратный километр территории
	2
	пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры
	в поселке городского типа Безенчук
	500

	24. 
	
	
	
	
	в сельских населенных пунктах
	800

	Объекты в области обращения с отходами

	25. 
	Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год
	Твердые бытовые отходы:
	кг
	литры
	-
	не устанавливается

	26. 
	
	
	-  от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	190-225
	900-1000
	
	

	27. 
	
	
	-   от прочих жилых зданий
	300-450
	1100-1500
	
	

	28. 
	
	
	Общее количество с учетом общественных зданий
	280-300
	1400-1500
	
	

	29. 
	
	
	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)
	-
	2000-35000
	
	

	30. 
	
	
	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5-15
	8-20
	
	

	31. 
	
	
	Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов
	
	

	Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой

	32. 
	Объекты электроснабжения
	Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год
	Степень благоустройства
	Электропотребление
	Использование максимума электрической нагрузки
	-
	не устанавливается

	33. 
	
	
	Населенные пункты городского типа, не оборудованные стационарными электроплитами
	
	

	34. 
	
	
	без кондиционеров
	1700
	5200
	
	

	35. 
	
	
	с кондиционерами
	2000
	5700
	
	

	36. 
	
	
	Населенные пункты городского типа, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)
	
	

	37. 
	
	
	без кондиционеров
	2100
	5300
	
	

	38. 
	
	
	с кондиционерами
	2400
	5800
	
	

	39. 
	
	
	Сельские населенные пункты (без кондиционеров)
	
	

	40. 
	
	
	не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100
	
	

	41. 
	
	
	оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)
	2400
	5800
	
	

	42. 
	Объекты водоснабжения
	удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека
	Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки
	-
	не устанавливается

	43. 
	
	
	для зданий с местными (квартирными) водонагревателями
	200, со снижением до 180 к 2025 году
	
	

	44. 
	
	
	для зданий с централизованным горячим водоснабжением
	250 (150 + 100) со снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году
	
	

	45. 
	
	
	для объектов обслуживания повседневного пользования
	25 
	
	

	46. 
	Объекты водоотведения
	удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека
	Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды 
	-
	не устанавливается

	47. 
	
	величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар
	70
	
	

	48. 
	Объекты газоснабжения
	среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки
	приготовление пищи на плите – 0,5;
горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5;
отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12
	-
	не устанавливается

	49. 
	Объекты теплоснабжения
	удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период
	Вид объекта
	Количество этажей
	-
	не устанавливается

	50. 
	
	
	
	1-3
	4-5
	6-9
	10 и более
	
	

	51. 
	
	
	Жилые здания

	186
	150
	127
	110
	
	

	52. 
	
	
	Общеобразовательные организации, медицинские организации
	203
	191
	180
	-
	
	

	53. 
	
	
	Дошкольные образовательные организации
	284
	-
	-
	-
	
	

	Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

	54. 
	Кладбища
	гектаров на 1 тысячу человек
	кладбища традиционного захоронения
	0,24
	транспортная доступность, минуты
	30

	55. 
	
	
	кладбища урновых захоронений после кремации
	0,02
	
	

	Объекты в иных областях, необходимые в связи с решением вопросов местного значения

	56. 
	Участковые пункты полиции (УПП)*
	
	в городских населенных пунктах на 3 тысячи человек постоянно проживающего населения
	1
	пешеходная доступность, минуты
	в поселке городского типа Безенчук в радиусе обслуживания УПП 1000-1500 метров
	15

	57. 
	
	количество участковых уполномоченных
	в городских населенных пунктах на 2,8 тысячи человек постоянно проживающего населения**
	1
	
	в сельских населенных пунктах
	не устанавливается

	58. 
	Примечания:
* Состав и площадь УПП определяется заданием на проектирование в соответствии с таблицей Г.1 приложения Г «Требования к проектированию участковых пунктов полиции» Свода правил «СП 500.1325800.2018. Свод правил. Здания полиции. Правила проектирования».
** Допускается 1 УПП на сельский населенный пункт.





РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Информация о современном состоянии, 
прогнозе развития городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

В соответствии с Законом Самарской области от 25.02.2005 № 44-ГД «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Безенчукский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» городское поселение Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, включает в себя поселок городского типа Безенчук, железнодорожный разъезд Восток, деревню Дмитриевка, поселок Новооренбургский, поселок Сосновка, с административным центром в поселке городского типа Безенчук.
Городское поселение Безенчук расположено в центральной части муниципального района Безенчукский, находящегося в центральной зоне юго-западной части Самарской области. Граничит с сельскими поселениями муниципального района Безенчукский: на севере – с сельским поселением Васильевка, сельским поселением Екатериновка, сельским поселением Купино, на востоке – с сельским поселением Звезда, на юге – с сельским поселением Песочное, на западе – с сельским поселением Переволоки.
Протяженность поселения с севера на юг – 10,3 км, с запада на восток – 10,05 км.
Поселок городского типа Безенчук является административным центром муниципального района Безенчукский, расположен в 88 км от областного центра г.о. Самара по автомобильной и в 63 км по железной дороге. Является крупным железнодорожным узлом, через который с запада на восток проходит железная дорога Москва-Самара.
Общая площадь земель поселения 8533 га. Основную часть 5962 га (69,8%) занимают земли сельскохозяйственного назначения, 1676 га (19,6%) – земли населенных пунктов (из них 1542 га – п.г.т.Безенчук, 134га – сельские населенные пункты), 746 га (8,74%) – земли промышленности и иного специального назначения.
Численность населения городского поселения Безенчук по состоянию на 01.01.2024 – 2115 человек, в том числе городское население: 19 721 человек, сельское население: 394 человека.
Населённые пункты располагаются от пгт. Безенчук на расстоянии от 3 до 7 км и связаны автомобильными дорогами с асфальтовым покрытием. Самым удаленным населенным пунктом является п.Сосновка.
Согласно информации, содержащейся в отчете об итогах социально-экономического развития поселения и деятельности администрации городского поселения Безенчук за 2023 год, размещенном на официальном сайте городского поселения Безенчук в городском поселении Безенчук сохраняется тенденция превышения смертности населения над рождаемостью.  Родилось 111 человек, умерло 310, естественная убыль составила 199 человек. 164 пары зарегистрировали брак, 144 расторгли.
Городское поселение Безенчук относится к территориям с низким уровнем зарегистрированной безработицы. Безработные зарегистрированные в службе занятости по состоянию на 01 января  2024г - 28 человек (на начало прошлого года – 47 человек), за 2023 год безработными признаны - 103 человека (за 2022 год 117 человек). 
360 граждан пожилого возраста и инвалидов обслуживают на дому 27 чел. социальных работников Автономной некоммерческой организацией «Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» (349 – пгт.Безенчук, 9 - п.Сосновка, 2 - п.Новоренбургский).
Общая сумма доходов бюджета городского поселения Безенчук в 2023 году составила 129 млн. 199 тыс. рублей.
Из них:
Налоговые – в сумме 84 млн. 551 тыс. рублей, что составило 91,9% от собственных доходов.
Неналоговые - в сумме 7 млн. 412 тыс. рублей, что составило 8,1% от всего объема собственных доходов.
Безвозмездные поступления - в сумме 37 млн. 235 тыс. рублей, что составило 28,8% от всего объема доходов.
Приоритетной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета, являлась повышение собственных налоговых и неналоговых поступлений.
В 2023 году по сравнению с 2022 годом собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения поступило на 6 млн. 509 тыс.  рублей больше. 
 Увеличение доходов по сравнению с 2022 годом произошло по следующим основным позициям:
- по налогу на доходы физических лиц на 3 млн. 816 тыс. рублей, за счет увеличения роста доходов, а именно с 1 октября 2023 году произошел рост заработной платы работников бюджетных учреждений, работников федеральных государственных органов, произошло увеличение минимального размера оплаты труда;
- по налогам имущественного характера на 2 млн. 606 тыс. руб. за счет уплаты задолженности прошлых лет, а также проведения информационной работы по уведомлению физических лиц о сроках и способах уплаты налога;
- по акцизам на 218 тыс. руб.
- по доходам от продажи земельных участков на 291 тыс.руб
Снижение доходов по сравнению с 2022 годом произошло по следующим основным позициям:
-  единому сельскохозяйственному налогу на 443 тыс. рублей;
- по арендным платежам на 206 тыс.руб.
Снижение доходов, т.е. снижение взымания арендных платежей за использование земельных участков связано с  принятием Постановления Правительства Самарской области от 27.11.2020 № 935 «"Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в Самарской области», которое действует  с 1 января 2021 года  и снижением кадастровой стоимости земельных участков
Величина дохода на 1 жителя поселения исходя из полученных собственных доходов поселения, без учета безвозмездных поступлений составила  4349 рублей (в 2022г- 3 999 рублей).
Политика в сфере расходов бюджета городского поселения в 2023 году была направлена на решение социальных и экономических задач поселения, поддержания в работоспособном состоянии всех жизненно важных объектов и развитие существующей инфраструктуры.
Расходная часть бюджета за 2023 г. составила 133 млн. 539 тыс. рублей.
Финансирование было направлено на решение основных вопросов жизнеобеспечения населения в следующем процентном соотношении:
- Благоустройство – 68 млн. 731тыс. рублей или 51,5%;
- Ремонт автомобильных дорог –31 млн. 89 тыс. рублей или 23,3%;
- Общегосударственные вопросы – 12 млн. 607 тыс. рублей или 9,4%;
- Жилищно-коммунальное хозяйство – 12 млн. 789 тыс. рублей или 9,6%;
- Культура – 4 млн. 585 тыс. рублей или 3,4%;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, прочие расходы – 2 млн. 723 тыс. рублей или 2,0%.
- Национальная экономика 1 млн. 758 тыс. руб. или 1,3%.
Муниципальный долг и просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Величина расхода из бюджета поселения на 1 жителя составила 6315 рублей (в 2022г- 5 084 рублей).
Климатические условия:
Территория поселения характеризуется умеренно-континентальным климатом.
Среднемесячная температура воздуха max (в июле +21, абсолютный max +41,5); min (в январе –17,2, абсолютный мin – 47,3).
Сумма годового количества осадков: Годовое – 439 мм, лето – 139мм, зима – 87мм.
Преобладающие направления ветров — западное, юго-западное, среднегодовая скорость ветра – 3,7 м/с, мах – 34 м/с.
Высота снежного покрова: Ноябрь – 6мм, декабрь – 14мм, январь – 24мм, февраль – 28мм, март – 13мм, мах – 63мм.
Характерные погодные условия:
Температурный режим характеризуется резкими переходами от низких температур к высоким температурам лета, изменчивостью и непостоянством температурного режима по отдельным годам и сезонам. Переход средней температуры воздуха от отрицательной к положительной происходит в первой декаде апреля, а обратный переход в конце октября. Понижение температуры до отрицательной происходит сравнительно медленно. Продолжительность теплого периода года равна 204 дням, а холодного 161 день. Нередки поздние весенние и ранние осенние заморозки. Переход от зимы к лету происходит за короткое время и приводит к быстрому снеготаянию и бурному стоку талых вод.
Весной и осенью периоды возрастания или сокращения осадков совпадают с существенными изменениями температуры. Недостаточность осадков, и неравномерное распределение по временам года. Преобладание осадков летом, но вместе с тем и большая вероятность засух. (повторяемость сильных засух в мае – 36%, июне, июле – 30%).
Водные объекты, расположенные на территории поселения:
естественный водоем в районе автозаправочной станции в микрорайоне «Военный городок»,
естественный водоем в юго-западной части п. Безенчук (бывшей радиоточки Безенчукского гарнизона),
водоем в районе дачного массива в восточной части п. Безенчук,
река Безенчук – левобережный приток Волги (впадает в протоку Екатериновская Воложка).
Противопаводковые мероприятия:
Система сооружений для пропуска весенних паводковых вод, состоит из четырех водопропускных сооружений, расположенных каскадом по оврагу с востока на северо-запад на территории п. Безенчук. Естественный овраг осуществляет пропуск паводковых вод с полей южной и юго-восточной части Безенчукского района. В южной части поселка 3 водопропускных сооружения, обеспечивающие пропуск вод от жилого массива. 4 водопропускных сооружения обеспечивают пропуск вод под ж/д дорогой. На территории жилого массива имеется множество мелких водоотводов, обеспечивающие водопропускной режим локальных территорий.
Подземные воды достаточно обильны, используются для обеспечения населения питьевой водой. Восточный, Западный водозаборы обеспечивают водоснабжение жилого фонда и промышленных объектов п. Безенчук. Скважина п. Сосновка обеспечивает водоснабжение п. Сосновка.
Почвы:
Территория поселения расположена на древней платформе, в пределах Восточно-европейской равнины, которая перекрыта мощным осадочным чехлом толщиной до 4 тыс. метров. Последний формировался в процессе длительного геологического развития.
Осадочные породы имеют разное геологическое происхождение: юрское, триасовое, пермское, неогеновое, широко представлены отложения четвертичного периода.
Почвенный покров в границах городского поселения в основном состоит из черноземов террасовых суглинистых (рН – 7÷7,2).
Растительность:
Территория поселения по своим природным условиям относится к природной полосе от лесостепи к степной зоне. В этих условиях на черноземных почвах сформировались луговые степи.
Травянистая растительность в настоящее время сохранилась на участках, не пригодных или не подлежащих распашке: в основном оврагам и нижним (приовражным) частям склонов. Основное использование этих участков – под пастбища.
Преобладающими растительными группировками луговых степей являются разнотипчаковые, реже типчаковые. Широко распространены сбитые группировки, в которых злаки замещены однолетними сорняками. Луговые степи на солонцах и солонцеватых почвах характеризуются преобладанием сбитых группировок и комплектностью растительного покрова.
Преобладающими породами являются: дуб, вяз, береза, клен остролистный. Из кустарников растут: шиповник, жимолость татарская, крушина, терн, жимолость, степная вишня. Травяной покров состоит из медуницы, чистотела, хохлатки, ветреницы.
Пахотные земли, занятые преимущественно зерновыми культурами, имеют среднюю степень засорения сорняками. Широкое распространение в посевах зерновых, зернобобовых и пропашных культур получили многолетние корнеотпрысковые сорняки с глубокой корневой системой: осот розовый, молочай, вьюнок полевой. Из яровых наиболее многочисленны овсюг, лебеда и др. Представители зимующих сорняков: ярутка полевая, пастушья сумка.
Безенчукский район расположен в центральной зоне юго-западной части Самарской области на низменном пологом левом берегу реки Волга. Район граничит на севере с Сызранским и Ставропольским районами, на востоке и юго-востоке с Волжским и Красноармейским, на юге с Хворостянским, на западе – с Приволжским. Граница проходит по равнинной местности, что облегчает налаживание экономических связей с соседями.
Протяженность района с севера на юг 54 км, с запада на восток 63 км. 
По площади занимаемой территории район находится на 13 месте среди 27 муниципальных районов области.
Наибольшая площадь муниципального района приходится на земли сельскохозяйственного назначения – 162 824 га., что составляет 81,8% от общей площади района. Земли поселений занимают 6 625 га. (3,3%), земли транспорта, промышленности, связи и др. – 4 264 га. (2,1%), земли особо охраняемых территорий – 776 га. (0,4. %), земли лесного фонда – 9 254 га. (4,8%), земли водного фонда – 15 137 га. (7,6%).
В настоящее время на территории Безенчукского района выделено 12 поселений, в которые входят 2 поселка городского типа и 51 сельский населенный пункт. 
Район находится на пересечении важных автомобильных и железнодорожных транспортных потоков, связывающих среднее Поволжье с Уралом, Сибирью, Москвой, Югом России. 
Административный центр района – посёлок городского типа Безенчук, находится в 88 км. от областного центра г.о. Самара по автомобильной дороге и в 63 км. по ж/д путям сообщения. Безенчук является крупным железнодорожным узлом (железнодорожная станция Безенчук), через который с запада на восток проходит железная дорога Москва-Самара, с севера – на юг Самара-Саратов.
В межмуниципальном сообщении действует автобус Безенчук-Чапаевск и пригородные поезда Сызрань – Безенчук – Самара. 
В период навигации с апреля по ноябрь по реке Волга осуществляются грузовые перевозки насыпными судами для перевозки зерна, строительных материалов, песка, щебня. 
С юго-востока на северо-запад район пересекает трубопроводный транспорт. По территории Безенчукского района проходят два газопровода регионального значения: УПН "Покровская" - УПСВ "Горбатовская" и газопровод от УПСВ "Карагайская". 
Транспортная доступность для Безенчукского района внутри Самарско-Тольяттинской агломерации обеспечена в полном объеме, однако, в связи с сохранением перспектив востребованности пригородного железнодорожного сообщения требуется модернизация пассажирской железнодорожной инфраструктуры, оборудование посадочных платформ системами автоматического пропуска, обустройство привокзальных площадей для выполнения подвоза пассажиров автобусными маршрутами с целью их дальнейшей пересадки.
В соответствии со схемой территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации на территории Безенчукского района запланировано строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Безенчукский район расположен в благоприятной почвенно-климатической зоне Самарской области, обладает значительными земельными ресурсами, запасами пресных подземных вод питьевого качества. 
Кроме Волги водными артериями района являются река Чапаевка и мелкие речки: Безенчук, Чернавка, Чагра. На территории района расположены 4 родника. 
Район расположен на границе лесостепи и степи. Площадь лесов в районе составляет 7230 га. (государственный лесной фонд) и 2100 га. - лесоразделительные лесозащитные полосы. 
Безенчукский район располагает запасами нефти и сырья для производства строительных материалов (сырья на строительный камень, кирпично-черепичное сырьё, пески строительные, керамзитовое сырьё, формовочные пески, гипс и ангидрит).
На территории Безенчукского района расположены 7 ООПТ регионального значения: Александровская пойма, Васильевские острова, Генковские лесополосы, Майтуганские солонцы, озеро Бобровое, Сосновая роща, Урочище «Макарка». 
По физико-географическим условиям территория района относится к степной зоне левобережья р. Волги. Тип климата – умеренно континентальный. Для него характерны холодная малоснежная зима, короткие весна и осень, жаркое сухое лето. На территории района нередки поздние весенние и ранние осенние заморозки. Климат типичен для регионов с пониженным увлажнением. 
Территория Безенчукского района расположена в пределах Восточно-европейской равнины, в основном, на второй и третьей надпойменных террасах р. Волги к югу от Самарской Луки. Левобережье Саратовского водохранилища в пределах Безенчукского района подвержено процессу берегопереработки, который наиболее интенсивно протекает на участках, где берег сложен рыхлыми легкоразмываемыми грунтами (села Екатериновка, Владимировка, Кануевка).
Чем в целом по области, для территории Безенчукского района характерен отрицательный частный баланс влаги. Количество осадков меньше возможной величины испаряемости, поэтому засухи и суховеи здесь становятся распространенным явлением. Среднемесячная температура самого жаркого месяца июля составляет + 21° С, самого холодного – января – 13, 5 ° С. В год выпадает 300 – 400 мм осадков, испаряемость порядка 700 – 800 мм.
Для территории Безенчукского района характерны, ветры юго-западного и юго-восточного направлений со средней скоростью 4, 5 м/с. Самыми сильными ветрами являются зимние и ранние весенние, достигающие скорости 18 м/с, которые часто сопровождаются с буранами. Летом сильные ветры дуют реже. Особенно неблагоприятными в летний период являются ветры южных направлений, отличающиеся сухостью и повышенной температурой – суховеи.
Устойчивый снежный покров образуется в среднем 26 ноября и лежит около 140 дней. Глубина снежного покрова сильно варьирует, зависит не только от количества осадков зимой, но и от особенностей рельефа. Значительная часть снежного покрова сдувается ветром в пониженные места, и на повышениях его толщина редко превышает 5 см.
Образование устойчивого ледяного покрова на Саратовском водохранилище приходится примерно на 6 декабря, вскрытие льда на 15-17 апреля. Переход от зимы к лету происходит за короткое время и приводит к быстрому снеготаянию и бурному стоку талых вод. Благодаря неравномерному распределению осадков в вегетационный период, который начинается во второй половине апреля и заканчивается во второй половине сентября, засухи на территории Безенчукского района – явление частое, повторяются каждые 2–3 года. Периодически через каждые 5-10 лет повторяются продолжительные засухи, которые особенно губительно действуют на молодые культуры и сеянцы в питомниках, вызывая их ожоги и усыхание.
Численность населения муниципального района Безенчукский на 01.01.2023 – 36495 чел., из них численность городского населения 62,6%, сельского- 37,4%.
Плотность населения – 18,4 человек на 1 км². По плотности населения среди всех муниципальных районов Самарской области Безенчукский район относится к густонаселенным территориальным образованиям и среди всех муниципальных районов Самарской области занимает 4 место, уступая Волжскому, Нефтегорскому и Красноярскому муниципальным районам.
В муниципальном районе за период 2012–2022 гг. наблюдается устойчивое снижение численности населения, как за счет естественного движения населения (превышение смертности над рождаемостью), так и за счет механического движения (отток населения в другие населенные пункты).
Для возрастной структуры населения характерен процесс демографического постарения, о чем свидетельствует удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения, на 01.01.2023 он составил 28,7 %.
Соотношение в общей численности населения между удельным весом детей и лиц пожилого возраста дает основание сказать, что для демографического развития муниципального района Безенчукский характерен регрессивный тип воспроизводства.
Местное самоуправление в муниципальном районе осуществляется в пределах границ муниципального района, установленных Законом Самарской области от 04.02.2005 № 14-ГД «Об установлении границ муниципального района Безенчукский Самарской области».
Изменение границ муниципального района, преобразование муниципального района осуществляется Законом Самарской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии с Законом Самарской области от 25.02.2005 № 44-ГД «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Безенчукский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» в пределах муниципального района Безенчукский Самарской области образовано 2 (два) городских и 11 (одиннадцать) сельских поселений.
Внешний аспект агломерационного развития отличается двойственным положением муниципального района Безенчукский в системе территориально-пространственного развития самарской области относительно Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА). 
С одной стороны, согласно Положению о Координационном совете по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации муниципальный район, наряду с 17 другими муниципальными образованиями Самарской области, входит в состав СТА. С другой стороны, муниципальный район Безенчукский входит в состав Юго-западного субрегиона Самарской области (муниципальные районы Безенчукский, Приволжский и Хворостянский) – с центром в поселке городского типа Безенчук, обладающим развитой агропромпереработкой.
Юго-западный субрегион имеет развитые связи с городским округом Новокуйбышевск (крупный центр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности) и городским округом Чапаевск (старейший центр химической промышленности).
Внутренний аспект агломерационного развития характеризуется наличием на территории района сельской агломерации.
Состав сельской агломерации с опорным населенным пунктом в пгт. Безенчук (далее соответственно – ОНП, Безенчукская сельская агломерация) утвержден Постановлением  Правительства Самарской области от 28.02.2023 №135 «Об утверждении перечня сельских территорий Самарской области и перечня опорных населенных пунктов, прилегающих населенных пунктов и сельских агломераций Самарской области и о внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2019 № 864 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы». 
[bookmark: _Hlk148122210]Территория Безенчукской сельской агломерации находится в границах Безенчукского муниципального района Самарской области, не совпадает по площади с территорией района, является его частью. ОНП Безенчук одновременно является административным центром указанного муниципального образования. Пгт. Безенчук был определен в качестве ОНП, как наиболее экономически и инфраструктурно развитый населенный пункт (на его территории находится железнодорожная станция Безенчук).  
Общая площадь территории Безенчукской сельской агломерации составляет 1988,80 км.2, плотность населения – 18,8 человек на 1 км.2  
Согласно данному постановлению в состав сельской агломерации кроме пгт. Безенчук входит 23 населенных пункта, расположенных на прилегающих к пгт. Безенчук территориях (далее – прилегающие населенные пункты, ПНП). 
Среди основных факторов системы расселения Безенчукской агломерации следует выделить:
· преобладание населенных пунктов с числом жителей менее 500 человек;
· наличие прилегающих населенных пунктов с числом жителей до 10 человек «исчезающие деревни» (3 единицы); 
· наличие ОНП пгт. Безенчук, выступающего аттрактором населения и формирующего центростремительные тенденции на территории сельской агломерации.
Демографические процессы в районе соответствуют российским и общерегиональным тенденциям. На протяжении последних 5 лет (с начала 2018 по начало 2023 года) численность жителей района сократилась более чем на 3,2 тыс. человек (– 8,2%).
Уменьшению населения способствовала и естественная, и миграционная убыль населения, которые ежегодно фиксировались в 2018–2022 годах. В среднем каждый год численность жителей района убывала на 313 человек по естественным причинам и на 290 человек из-за отрицательного сальдо миграции. В отдельные годы (2018 и 2022 годы) миграционный отток превышал величину естественной убыли. Процесс депопуляции в муниципальном районе можно охарактеризовать как долгосрочный, сплошной и нарастающий.
Вместе с тем демографическая ситуация в районе имеет и сильные стороны. Во-первых, это максимальная доля городского населения среди муниципальных районов области (почти 2/3 жителей). Во-вторых, по плотности населения район относится к густозаселенным территориям (18,8 чел. на км.2, 5 место среди муниципальных районов)
Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального района Безенчукский Самарской области приведена в соответствии с данными Стратегии социально-экономического развития муниципального района Безенчукский Самарской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания Представителей Безенчукского района Самарской области от 29.12.2023 № 293/45.

2. Обоснование положений основной части местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

2.1. Обоснование предмета нормирования

Предмет нормирования настоящих местных нормативов в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71, сформирован в виде перечня областей нормирования путем сопоставления соответствующих положений Градостроительного кодекса Российской Федерации и положений федерального законодательства, определяющих полномочия органов местного самоуправления.
Области нормирования и соответствующие им нормируемые объекты местного значения муниципального района определены с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, утвержденных приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п (в редакции приказа министерства строительства Самарской области от 23.03.2023 № 33-п).
Обоснование соответствия областей нормирования требованиям действующего законодательства приведено в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Обоснование соответствия предметов областей нормирования требованиям действующего законодательства.
	№ п/п
	Наименование области нормирования
	Норма действующего законодательства, определяющая компетенцию органов местного самоуправления муниципального района

	1.
	Объекты в области физической культуры и массового спорта: 
- физкультурно-спортивные залы;
- плавательные бассейны;
- плоскостные физкультурно-спортивные сооружения
	Подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ – планируемые для размещения объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта. 
Пункт 14 части 1, часть 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) – вопрос местного значения поселения «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»

	2.
	Объекты в области библиотечного обслуживания: 
- общедоступные библиотеки городских поселений (городские массовые библиотеки);
- детские библиотеки;
- юношеские библиотеки
	Подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ – планируемые для размещения объекты местного значения в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения. 
Пункт 11 части 1, часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, статья 1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за городскими поселениями Самарской области» (далее – Закон Самарской области № 86-ГД) – вопрос местного значения поселения «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»

	3.
	Объекты в области культуры и искусства: 
- учреждения культуры клубного типа городских поселений;
- музеи;
- выставочные залы, картинные галереи
	Подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ – планируемые для размещения объекты местного значения в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения. 
Пункты 12, 13.1 части 1, часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, статья 1 Закона Самарской области № 86-ГД – вопросы местного значения поселения «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры», «создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении»

	4.
	Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения: 
- озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов);
- парки культуры и отдыха
	Подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ – планируемые для размещения объекты местного значения в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения. 
Пункт 15 части 1, часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, статья 1 Закона Самарской области № 86-ГД – вопрос местного значения поселения «создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»

	5.
	Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры:
- автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть);
- стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования;
- сети линий наземного общественного пассажирского транспорта
	Подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ – планируемые для размещения автомобильные дороги местного значения.
Подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ – планируемые для размещения объекты местного значения в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения.
Пункты 5, 7 части 1, часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, статья 1 Закона Самарской области № 86-ГД – вопросы местного значения поселения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации», «создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения»

	6.
	Объекты в области обращения с отходами: объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	Подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ – планируемые для размещения объекты местного значения в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения. 
Пункт 18 части 1, часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, статья 1 Закона Самарской области № 86-ГД – вопрос местного значения поселения «участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»

	7.
	Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой:
- объекты электроснабжения;
- объекты водоснабжения;
- объекты водоотведения;
- объекты газоснабжения;
- объекты теплоснабжения
	Подпункт «а» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ – планируемые для размещения объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. 
Пункт 4 части 1, часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, статья 1 Закона Самарской области № 86-ГД – вопрос местного значения поселения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»

	8.
	Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения: кладбища
	Подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ – планируемые для размещения объекты местного значения в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения. 
Пункт 22 части 1, часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, статья 1 Закона Самарской области № 86-ГД – вопрос местного значения поселения «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

	9.
	Объекты в иных областях, необходимые в связи с решением вопросов местного значения: участковые пункты полиции
	Подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ – планируемые для размещения объекты местного значения в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения.
Пункт 33.1 части 1, часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, статья 1 Закона Самарской области № 86-ГД – вопрос местного значения «предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции»



2.2. Обоснование значений расчетных показателей, 
установленных в основной части местных нормативов 

Обоснование значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения по каждой из областей нормирования приведено в таблице 2.2.


Таблица 2.2. Обоснование значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения по каждой из областей нормирования

	№ п/п
	Наименование вида объекта местного значения
	Обоснование значений показателей

	
	Объекты в области физической культуры и массового спорта

	1.
	Физкультурно-спортивные залы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 5 раздела 3 РНГП: 350 квадратных метров общей площади пола на 1 тысячу человек.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 5 раздела 3 РНГП: транспортная доступность – 20 минут.


	2.
	Плавательные бассейны
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 6 раздела 3 РНГП: 75 квадратных метров зеркала воды на 1 тысячу человек.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 6 раздела 3 РНГП: транспортная доступность в городских населенных пунктах и населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов – 20 минут, в иных населенных пунктах – не устанавливается.

	3.
	Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 7 раздела 3 РНГП: 2000 квадратных метров на 1 тысячу человек.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 7 раздела 3 РНГП: пешеходная доступность – 1000 метров.

	
	Объекты в области библиотечного обслуживания

	4.
	Общедоступные библиотеки городских поселений (городские массовые библиотеки)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 9 раздела 3 РНГП: количество объектов в городских населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек – 1 объект; количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек при населении свыше 10 тысяч до 50 тысяч – 4-4,5 тыс. единиц хранения на 1 тыс. человек, 2-3 читательских места на 1 тыс. человек.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 9 раздела 3 РНГП: транспортная доступность – 20 минут.

	5.
	Детские библиотеки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 11 раздела 3 РНГП: городские поселения и городские округа с количеством населения до 50 тысяч человек – 1 объект.
Согласно разделу V Методических рекомендаций по подготовке НГП показатель обеспеченности населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. В качестве совокупной характеристики населения может выступать населенный пункт. При этом объект оказания услуг является либо стандартизованным объектом с заранее известной мощностью, либо имеющаяся мощность объекта по умолчанию обеспечивает уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности.
В рассматриваемом случае любая имеющая мощность (емкость) объекта по умолчанию будет обеспечивать уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности, поскольку сам по себе факт наличия детской библиотеки позволит обеспечивать предоставление соответствующих услуг населению.
Таким образом, использование при определении расчетного показателя в качестве совокупной характеристики населения непосредственно городского поселения как совокупности жителей, объединенных территорией соответствующего муниципального образования, является обоснованным.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 11 раздела 3 РНГП: транспортная доступность в городских населенных пунктах, - 20 минут, в иных населенных пунктах – не устанавливается.

	6.
	Юношеские библиотеки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 12 раздела 3 РНГП: городские поселения и городские округа с количеством населения до 50 тысяч человек – 1 объект.
Согласно разделу V Методических рекомендаций по подготовке НГП показатель обеспеченности населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. В качестве совокупной характеристики населения может выступать населенный пункт. При этом объект оказания услуг является либо стандартизованным объектом с заранее известной мощностью, либо имеющаяся мощность объекта по умолчанию обеспечивает уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности.
В рассматриваемом случае любая имеющая мощность (емкость) объекта по умолчанию будет обеспечивать уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности, поскольку сам по себе факт наличия юношеской библиотеки позволит обеспечивать предоставление соответствующих услуг населению.
Таким образом, использование при определении расчетного показателя в качестве совокупной характеристики населения непосредственно городского поселения как совокупности жителей, объединенных территорией соответствующего муниципального образования, является обоснованным.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 11 раздела 3 РНГП: транспортная доступность в городских населенных пунктах, - 20 минут, в иных населенных пунктах – не устанавливается.

	
	Объекты в области культуры и искусства

	7.
	Учреждения культуры клубного типа городских поселений
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 14 раздела 3 РНГП: в городских поселениях и городских округах с числом жителей от 10 до 50 тысяч человек - 50 зрительских мест на 1 тысячу жителей.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 14 раздела 3 РНГП: транспортная доступность в городских населенных пунктах, - 30 минут, в иных населенных пунктах – не устанавливается.

	8.
	Музеи
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 16 раздела 3 РНГП: 1 объект на муниципальное образование.
Согласно разделу V Методических рекомендаций по подготовке НГП показатель обеспеченности населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. В качестве совокупной характеристики населения может выступать населенный пункт. При этом объект оказания услуг является либо стандартизованным объектом с заранее известной мощностью, либо имеющаяся мощность объекта по умолчанию обеспечивает уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности.
В соответствии с пунктом 25 Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 (далее – Методические рекомендации от 23.10.2023 № Р-287) музеи в муниципальных образованиях создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, независимо от количества населения.
Таким образом, использование при определении расчетного показателя в качестве совокупной характеристики населения непосредственно городского поселения как совокупности жителей, объединенных территорией соответствующего муниципального образования, является обоснованным.
При этом имеющаяся мощность (емкость) объекта по умолчанию будет обеспечивать уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности, поскольку сам по себе факт наличия музея позволит обеспечивать предоставление соответствующих услуг населению.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
РНГП предельное значение соответствующего расчетного показателя не установлено.
Принимая во внимание изложенное, в настоящих местных нормативах с учетом площади и протяженности муниципального района установлен показатель максимального уровня транспортной доступности в размере 60 минут.

	9.
	Выставочные залы, картинные галереи
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 17 раздела 3 РНГП: в городских поселениях и городских округах с числом жителей до 300 тысяч человек – 1 объект на муниципальное образование.
Согласно разделу V Методических рекомендаций по подготовке НГП показатель обеспеченности населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. В качестве совокупной характеристики населения может выступать населенный пункт. При этом объект оказания услуг является либо стандартизованным объектом с заранее известной мощностью, либо имеющаяся мощность объекта по умолчанию обеспечивает уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности.
В рассматриваемом случае любая имеющая мощность (емкость) объекта по умолчанию будет обеспечивать уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности, поскольку сам по себе факт наличия выставочного зала или картинной галереи позволит обеспечивать предоставление соответствующих услуг населению.
Таким образом, использование при определении расчетного показателя в качестве совокупной характеристики населения непосредственно городского поселения как совокупности жителей, объединенных территорией соответствующего муниципального образования, является обоснованным.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 17 раздела 3 РНГП: транспортная доступность - 40 минут.

	
	Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения

	10.
	Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Пунктом 21 раздела 3 РНГП установлены предельные значения расчетных показателей обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования.
Однако согласно части 4.1 статьи 29.2 ГрК РФ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, могут быть предусмотрены расчетные показатели, не указанные в частях 1, 3 и 4 настоящей статьи ГрК РФ и подлежащие установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования и (или) местных нормативах градостроительного проектирования.
В соответствии с действующим в настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования должна устанавливаться напрямую региональными нормативами градостроительного проектирования.
Таким образом, показатель обеспеченности озелененными территориями общего пользования в настоящее время не относится к предмету регулирования местных нормативов градостроительного проектирования.
Принимая во внимание изложенное, определение показателя в настоящих местных нормативах приводится в виде ссылки на региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» в качестве показателя, подлежащего установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования, определена минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования, представляющая собой показатель обеспеченности соответствующими объектами местного значения.
При этом уровень территориальной доступности озелененных территорий общего пользования в качестве показателя, подлежащего установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования, не определен.
Таким образом, указанный показатель может быть урегулирован местными нормативами градостроительного проектирования.
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 21 раздела 3 РНГП: пешеходная доступность – 1000 метров.

	11.
	Парки культуры и отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 22 раздела 3 РНГП: в населенных пунктах с числом жителей от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек - 1 объект, в иных – не устанавливается.
Согласно разделу V Методических рекомендаций по подготовке НГП показатель обеспеченности населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. В качестве совокупной характеристики населения может выступать населенный пункт. При этом объект оказания услуг является либо стандартизованным объектом с заранее известной мощностью, либо имеющаяся мощность объекта по умолчанию обеспечивает уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности.
В соответствии с пунктом 53 Методических рекомендаций от 23.10.2023 № Р-287 мощность парка по площади определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утвержденной органом местного самоуправления населения.
Таким образом, использование при определении расчетного показателя в качестве совокупной характеристики населения непосредственно городского поселения как совокупности жителей, объединенных территорией соответствующего муниципального образования, является обоснованным.
При этом имеющаяся мощность (емкость) объекта по умолчанию будет обеспечивать уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности, поскольку сам по себе факт наличия парка культуры и отдыха позволит обеспечивать предоставление соответствующих услуг населению.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 22 раздела 3 РНГП: транспортная доступность – 20 минут.

	
	Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры

	12.
	Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 23 раздела 3 РНГП: плотность улично-дорожной сети – 5 километров на квадратный километр территории. При расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
РНГП соответствующие предельные значения расчетных показателей не установлены.
Учитывая характер и назначение объектов, показатель максимального уровня территориальной доступности установлению не подлежит.

	13.
	Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Пунктом 24 раздела 3 РНГП установлены предельные значения расчетных показателей обеспеченности населения стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования.
Однако согласно части 4.1 статьи 29.2 ГрК РФ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, могут быть предусмотрены расчетные показатели, не указанные в частях 1, 3 и 4 настоящей статьи ГрК РФ и подлежащие установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования и (или) местных нормативах градостроительного проектирования.
В соответствии с действующим в настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, а также минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон должны устанавливаться напрямую региональными нормативами градостроительного проектирования.
Таким образом, показатель обеспеченности населения стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования в настоящее время не относится к предмету регулирования местных нормативов градостроительного проектирования.
Принимая во внимание изложенное, определение показателя приводится в виде ссылки на региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» в качестве показателей, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования, определены минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, а также минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, представляющие собой показатели обеспеченности соответствующими объектами местного значения.
При этом уровень территориальной доступности населения стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования в качестве показателя, подлежащего установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования, не определен.
Таким образом, указанный показатель может быть урегулирован местными нормативами градостроительного проектирования.
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке НГП если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 24 раздела 3 РНГП: пешеходная доступность до входов в жилые дома – 100 метров, до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания – 150 метров, до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административных зданий, до входов в парки – 250 метров, на выставки и стадионы – 400 метров.

	14.
	Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 25 раздела 3 РНГП: плотность сети - 2 километра сети на квадратный километр территории.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 25 раздела 3 РНГП: пешеходная доступность остановок общественного транспорта в городских населенных пунктах – 800 метров.

	
	Объекты в области обращения с отходами

	15.
	Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 26 раздела 3 РНГП:
Нормы накопления бытовых отходов (килограммы, литры на 1 человека в год):
Твердые бытовые отходы:
- от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом: 190-255 кг, 900-1000 л;
- от прочих жилых зданий: 330-450 кг, 1100-1500 л;
Общее количество с учетом общественных зданий: 280-300 кг, 1400-1500 л;
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации): 2000-35000 л;
Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков: 5-15 кг, 8-20 л.
Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
РНГП соответствующие предельные значения расчетных показателей не установлены.
Учитывая характер и назначение объектов, показатель максимального уровня территориальной доступности установлению не подлежит.


	
	Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой

	16.
	Объекты электроснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 27 раздела 3 РНГП:

	Степень благоустройства
	Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	Города и населенные пункты городского типа, не оборудованные стационарными электроплитами

	без кондиционеров
	1700
	5200

	с кондиционерами
	2000
	5700

	Города и населенные пункты городского типа, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)

	без кондиционеров
	2100
	5300

	с кондиционерами
	2400
	5800

	Сельские населенные пункты (без кондиционеров)

	не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)
	2400
	5800


Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
РНГП соответствующие предельные значения расчетных показателей не установлены.
Учитывая характер и назначение объектов, показатель максимального уровня территориальной доступности установлению не подлежит.

	17.
	Объекты водоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 28 раздела 3 РНГП:
Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека:
Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки:
- для зданий с местными (квартирными) водонагревателями – 200, со снижением до 180 к 2025 году;
- для зданий с централизованным горячим водоснабжением – 250 (150 + 100) со снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году;
- для объектов обслуживания повседневного пользования – 25.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
РНГП соответствующие предельные значения расчетных показателей не установлены.
Учитывая характер и назначение объектов, показатель максимального уровня территориальной доступности установлению не подлежит.


	18.
	Объекты водоотведения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 29 раздела 3 РНГП:
- удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека - следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды;
величина объема поверхностного стока – 70 кубических метров на 1 гектар.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
РНГП соответствующие предельные значения расчетных показателей не установлены.
Учитывая характер и назначение объектов, показатель максимального уровня территориальной доступности установлению не подлежит.

	19.
	Объекты газоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 30 раздела 3 РНГП: 
среднесуточные показатели потребления газа:
- приготовление пищи на плите – 0,5 кубических метров в сутки;
- горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя - 0,5 кубических метров в сутки;
- отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром - от 7 до 12 кубических метров в сутки.


Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
РНГП соответствующие предельные значения расчетных показателей не установлены.
Учитывая характер и назначение объектов, показатель максимального уровня территориальной доступности установлению не подлежит.

	20.
	Объекты теплоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 31 раздела 3 РНГП:
Удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/ кв м, за отопительный период:
	Вид объекта
	Количество этажей

	
	1-3
	4-5
	6-9
	10 и более

	Жилые здания
	186
	150
	127
	110

	Общеобразовательные организации, медицинские организации
	203
	191
	180
	-

	Дошкольные образовательные организации
	284
	-
	-
	-



Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
РНГП соответствующие предельные значения расчетных показателей не установлены.
Учитывая характер и назначение объектов, показатель максимального уровня территориальной доступности установлению не подлежит.


	
	Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

	21.
	Кладбища
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 32 раздела 3 РНГП:
кладбища традиционного захоронения – 0,24 га на 1 тысячу человек;
кладбища урновых захоронений после кремации – 0,02 га на 1 тысячу человек.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
РНГП соответствующие предельные значения расчетных показателей не установлены.
Принимая во внимание изложенное, в настоящих местных нормативах с учетом площади и протяженности поселения установлен показатель максимального уровня транспортной доступности в размере 60 минут.

	
	Объекты в иных областях, необходимые в связи с решением вопросов местного значения

	22.
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Участковые пункты полиции (УПП)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности, содержащемуся в пункте 34 раздела 3 РНГП: в городских населенных пунктах – 1 участковый уполномоченный на 3 тысячи человек постоянно проживающего населения, в сельских населенных пунктах – 1 участковый уполномоченный на 2,8 тысячи человек постоянно проживающего населения. Допускается 1 УПП на сельский населенный пункт.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности
В соответствии с частью 2 статьи 29.4 ГрК РФ в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.
В соответствии с Методическими рекомендациями если в местных нормативах градостроительного проектирования не выполняется территориальная дифференциация каких-либо показателей, то на всей территории рекомендуется применять предельное значение показателя, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в настоящих местных нормативах установлен показатель, соответствующий предельному значению расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности, содержащемуся в пункте 34 раздела 3 РНГП: пешеходная доступность в городских населенных пунктах в радиусе обслуживания УПП 1000-1500 метров – 15 минут, в сельских населенных пунктах – не устанавливается.




РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ 
ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные местными нормативами, применяются при подготовке:
генерального плана поселения;
документации по планировке территории;
правил землепользования и застройки поселения, - при установлении в градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
3.2. Области применения значений конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 3.1 приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Области применения значений расчетных показателей, 
установленных местными нормативами градостроительного проектирования городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области
Принятые сокращения:
	МНГП –
	местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

	ГП        –
	генеральный план городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

	ДПТ     –
	документация по планировке территории

	ПЗЗ      –
	правила землепользования и застройки городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области



	№ п/п
	Наименование расчетного показателя, 
в отношении которого МНГП 
устанавливается значение
	Единицы 
измерения 
расчетного 
показателя
	ГП
	ДПТ
	ПЗЗ

	В области физической культуры и массового спорта
	

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами
	квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек
	+
	+
	+

	2. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+

	3. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности плавательными бассейнами
	квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек
	+
	+
	+

	4. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности плавательных бассейнов
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+

	5. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями
	квадратные метры на 1 тысячу человек
	+
	+
	+

	6. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных физкультурно-спортивными сооружений
	пешеходная доступность, 
метры
	+
	+
	

	В области библиотечного обслуживания
	

	7. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками городских поселений (городскими массовыми библиотеками)
	количество объектов
	+
	+
	+

	8. 
	
	количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек
	+
	+
	+

	9. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек городских поселений (городских массовых библиотек)
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+

	10. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими библиотеками
	количество объектов
	+
	+
	+

	11. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности детских библиотек
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+

	12. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности юношескими библиотеками
	количество объектов
	+
	+
	+

	13. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности юношеских библиотек
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+

	В области культуры и искусства
	

	14. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа городских поселений
	количество зрительских мест на 1 тысячу жителей
	+
	+
	+

	15. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа городских поселений
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+

	16. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности музеями
	количество объектов на муниципальное образование
	+
	+
	+

	17. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности музеев
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+

	18. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности выставочными залами, картинными галереями
	количество объектов на муниципальное образование
	+
	+
	+

	19. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности выставочных залов, картинных галерей
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+

	В области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения
	

	20. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования
	квадратный метр на 1 человека
	+
	+
	+

	21. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененных территорий общего пользования
	пешеходная доступность, метры
	+
	+
	+

	22. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности парками культуры и отдыха
	количество объектов на муниципальное образование
	+
	+
	+

	23. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности парков культуры и отдыха
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+

	В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры
	

	24. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью)
	плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории
	+
	+
	+

	25. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования
	уровень обеспеченности в процентах
	+
	+
	+

	26. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок и парковок (парковочных мест) общего пользования
	пешеходная доступность, м
	+
	+
	+

	27. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности сетями линий наземного общественного пассажирского транспорта
	плотность сети, километры сети на квадратный километр территории
	+
	+
	+

	28. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановок наземного общественного пассажирского транспорта
	пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры
	+
	+
	+

	В области обращения с отходами
	

	29. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами, предназначенными для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год
	+
	+
	+

	В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой
	

	30. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения
	Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год
	+
	+
	+

	31. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения
	удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека
	+
	+
	+

	32. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоотведения
	величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар
	+
	+
	+

	33. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения
	среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки
	+
	+
	+

	34. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения
	удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период
	+
	+
	+

	В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
	

	35. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами
	гектаров на 1 тысячу человек
	+
	–
	+

	36. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности кладбищ
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+

	Объекты в иных областях, необходимые в связи с решением вопросов местного значения

	37. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности участковыми пунктами полиции
	количество участковых уполномоченных
	+
	+
	+

	38. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности участковых пунктов полиции
	пешеходная доступность, минуты
	+
	+
	+




