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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250
тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchukso@yandex.ru  

от    14.12.2017                                                                                     №_323
Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 
на 2018-2020 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности реализации полномочий в сфере коммунального хозяйства на территории городского поселения Безенчук, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук  муниципального района Безенчукский Самарской области на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. Установить, что расходные обязательства городского поселения Безенчук, возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются самостоятельно за счет средств бюджета городского поселения Безенчук в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук, разместить на официальном сайте городского поселения Безенчук в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Глава городского поселения Безенчук                                              В.В. Аникин

Баринова С.В. 2 18 35
Приложение №1 

к Постановлению администрации г.п. Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области
от 14.12.2017 Г. № 323
Паспорт  муниципальной программы 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук на 2018-2020 годы»
	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук на 2018 – 2020 г.г.»

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г.

Генеральный план городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, Устав городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области


	Заказчик Программы
	Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

	Разработчик Программы
	Администрация городского поселения Безенчук, МУП «Водоканалсервис»

	Цели и задачи Программы 
	Основная цель Программы:

· Обеспечение комфортных и безопасных условий       проживания граждан;

· Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселения; 

· Повышение качества предоставления и доступности  коммунальных услуг для всех категорий   граждан.
Задачи Программы:

· Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.
· Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования городского поселения Безенчук.

	Сроки реализации Программы
	2018-2020 годы

	Планируемые конечные результаты реализации Программы
	·  Модернизация и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры г.п. Безенчук;

·   поэтапная модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

· реконструкция централизованной канализационной сети;
· модернизация  очистных сооружений. 

· снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе

· повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования – городского поселения Безенчук.

	Источники финансирования Программы
	Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке. Общий объем средств на выполнение программных мероприятий составляет:
· 6000,0 тыс.руб.
В том числе по годам:

2018 г.-   2000,0 тыс. руб. (бюджет поселения)

2019 г. – 2000,0 тыс. руб. (бюджет поселения)

2020 г.-   2000,0 тыс. руб. (бюджет поселения)


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.
Продолжительное негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса на фоне падения уровня доходов населения и ограниченности возможностей бюджетного финансирования объектов социальной сферы - потребителей жилищно-коммунальных услуг не могло не отразиться на экономическом положении и техническом состоянии жилищно-коммунального хозяйства. 
Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. В свою очередь население и бюджетные организации - потребители коммунальных услуг в своем большинстве лишены возможности их объективной качественной и количественной оценки, а также возможности оптимизации объемов потребления энергетических ресурсов и их оплаты. 
Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

1. Недостаточное развитие коммунальных систем  для обеспечения возрастающих потребностей общества.
2.  Неоптимальное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов.
3. Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений.
4. Низкая эффективность системы управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Системный характер причин, обусловивших вышеперечисленные проблемы, делает их характерными как в масштабах страны, так и на муниципальном уровне. 
Объекты коммунальной инфраструктуры характеризуются высокой степенью износа. По данным технической инвентаризации, в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 года нормативный срок отслужили около 70 % основных фондов коммунального хозяйства.

В результате физического износа расход энергетических ресурсов российских коммунальных предприятий на 30 %, а иногда и до 50 % выше, чем в европейских. Потери коммунальных ресурсов, в конечном итоге оплачиваемые потребителями, по воде составляют более 20 %, по электроэнергии более 15 %, по теплу до  40 %.
К основным проблемам низкой привлекательности для инвесторов в коммунальной сфере, требующим решения, в настоящее время можно отнести высокую изношенность и технологическое отставание систем и объектов коммунальной инфраструктуры, которые кроме сверхнормативных потерь определяют низкую надежность коммунальных систем, приводят к росту аварийности на объектах, к нарушению бесперебойности и надежности их работы, к росту экологического ущерба, к высоким текущим издержкам и потерям. Для обеспечения предоставления качественных коммунальных услуг и повышения энергоэффективности сферы необходимо осуществить значительное технологическое перевооружение устаревшего оборудования и сетей, а отсутствие комплексного подхода к модернизации систем коммунальной инфраструктуры, т. к. чаще всего основной фокус в них направлен на модернизацию самих источников коммунальной инфраструктуры, а мероприятия по модернизации или замене сетевых объектов в проекты не включаются, поскольку их включение ведет к высоким срокам окупаемости и удорожанию проекта.
Основными направлениями развития жилищно-коммунальной отрасли являются: 

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- достижение финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы.

Учитывая сложность и комплексность проблемы в коммунальной сфере, и необходимость ее системного решения, целесообразно использование программно-целевого метода, что позволит объединить и согласовать между собой отдельные мероприятия, добиться эффективного использования коммунальных и  энергетических ресурсов.

Формирование и реализация Программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры  городского поселения Безенчук»  базируется на принципе определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. 
В настоящее время в г.п. Безенчук организована централизованная система водоснабжения. Отбор воды производится из подземных горизонтов. Водоснабжение осуществляется 3-мя водозаборами: «Восточный» - 8 скважин, «Западный» - 3 скважины, «Военный городок» - 2 скважины. п. Сосновка – 1 скважина, п. Новооренбургский – 1 скважина, 1 башня Рожновского. 

Общая производительность скважин составляет – 1116,0 м3/час или 26784 м3/сутки. Для подъема воды используются 15 насосов марки от ЭЦВ 6-16-140 до ЭЦН 12-160-65. Имеются резервуары емкостью: в военном городке 2 ед. емкостью 400м3 , на водозаборе «Восточный» 1 ед. – 800 м3, «Западный – 1 ед. -1000м3. Водозаборы работают без станции обезжелезивания. Вода из скважин перекачивается потребителям без системы очистки.  
Водопроводная сеть городского поселения Безенчук тупиково – кольцевая, состоящая преимущественно из стальных труб диаметром 100-600 мм. Общая протяженность водопроводных трубопроводов составляет 88,7 км, способ прокладки подземный. При установленной мощности всех водозаборов в 3940,41 тыс. м3 в год воды поднимается 2670 тыс. м3.. 

Основной проблемой водоснабжения является высокая степень физического износа оборудования и водопроводных сетей, в среднем составляет более 70%. За счет расширения сети абонентов в пик нагрузки (летние поливы) давление воды в линии падает, и насосы не могут обеспечить водой удаленных абонентов. Это определяется не столько недостаточностью мощности насосов, сколько высоким гидравлическим сопротивлением сети трубопроводов и его изношенным состоянием. 

Фактические потери воды в сети составляют 32% от всей подачи воды. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, сооруженных, как правило, более 40 лет назад.  Протяженность водопроводной сети составляет 88,7 км. 
В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергаются внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижаются прочностные характеристики труб, нарушается их герметичность, уменьшается площадь живого сечения из-за коррозионных отложений, следствием чего является ежегодное увеличение расхода электроэнергии на подачу воды. Водопроводные сети изношены на 70%, в результате чего имеются существенные потери воды при транспортировке до потребителей.
Действующая система обеспечения населения питьевой водой в п. Сосновка находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Трудность в обеспечении населения п. Сосновка питьевой водой нормативного качества обусловлена повсеместным ухудшением состоянием источников питьевой воды, техническими трудностями получения питьевой воды, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам.

В 2010 году за счет средств резервного фонда Правительства Самарской области по программе «Обеспечение жителей водой в условиях маловодья» в п. Сосновка было пробурено 2 разведывательно-эксплуатационной водозаборной скважины (одна - рабочая, одна- резервная) глубиной 110 м.. Несмотря на то, что программа была направлена на улучшение качества питьевой воды, скважина была пробурена некачественно и в результате проведенных работ качество воды не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Вода из скважины по химическому составу не соответствует  санитарно-гигиеническим требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по показателю общей жесткости, содержанию железа и марганца (превышение в 11,6 раза). Регулярные промывки скважины, дезинфекция, замена насоса подъема воды, установка дополнительной стволовой трубы не дали положительного результата, поэтому в 2012 году скважину пришлось вывести из эксплуатации. 
В геологическом строении с. Сосновка принимают участие верхпермские отложения казанского яруса, представленные трещиноватыми известняками вскрытой мощностью до 38 м. Верхненеогеновые акчагыльские отложения, представленные песками с прослоями глин мощностью 60-63 м. С поверхности распространены верхне-среднечетвертичные аллювиальные отложения, представленные суглинками мощностью 10-12 м. Подземные воды, приуроченные к четвертичным аллювиальным отложениям, характеризуются повышенным содержанием железа до 3мг/дм3, подземные воды акчагыльского комплекса не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию хлоридов и сульфатов. Таким образом, подземные воды вышеуказанных гидрогеологических подразделений для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения не пригодны. В качестве перспективного для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения пригоден казанский карбонатный комплекс, который залегает на глубине 70-75 м. В литологическом отношении карбонатный комплекс  представлен известняками вскрытой мощностью до 38м. Потребность в воде для населения п. Сосновка составляет в среднем 92 м3/сут (33,512 тыс.м3/год).
В настоящее время водоснабжение села Сосновка осуществляется за счет водозабора, расположенного на территории ФГУ комбината «Энергия» Росрезерва. В сложившихся условиях, связанных с нехваткой воды и изменением технологической схемы водоснабжения, предприятие не может в дальнейшем осуществлять хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Сосновка. В 2014 г. комбинат «Энергия» уведомил Администрацию городского поселения Безенчук о предстоящей демонтаже противопожарного трубопровода водонасосной станции и невозможности снабжения жителей п. Сосновка питьевой водой. На основании письменного уведомления ФГКУ Комбинат «Энергия» с 01.06.2018 года прекращает водоснабжение  в п. Сосновка в связи с реконструкцией комбината. Для решения проблемы водоснабжения п. Сосновка специалистами ЗАО ГИДЕК НВ предложено бурение новой скважины. По условиям Лицензии на право пользования недрами для обеспечения жителей городского поселения Безенчук качественной питьевой водой в требуемых объемах необходимо проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды, оценке качества подземных вод, оценке запасов подземных вод на действующих водозаборах: «Восточный», «Западный», «Военный городок».
Таблица 1

	
№ п/п
	Местонахождение источника водоснабжения
	Потребление электроэнергии, квт/год
	Стоимость частотных регуляторов руб.
	Потребление электроэнергии после установки частотного регулятора квт/год
	Экономия электроэнергии квт/год
	Эффективность мероприятия, тыс. руб.
	Срок окупаемости, год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Водозабор "Восточный"
	1 312 370
	120 250
	787 422
	524 948
	1 890
	2,5

	2
	Водозабор "Западный"
	1 622 721
	49 530
	973 633
	649 088
	2 337
	2,5

	3
	п.г.т. Безенчук. "Военный городок"
	302 352
	28 197
	181 411
	120 941
	435
	2,5

	4
	п. Новооренбургский
	
	11 700
	
	
	
	

	х
	ИТОГО
	3 237 443
	209 677
	1 942 466
	1 294 977
	4662
	7,5


Не менее актуальна проблема по водоотведению. Общая протяженность канализационных сетей городского поселения Безенчук составляет –53,38 км. Для перекачки сточной жидкости по коллекторам в городском поселении имеется десять канализационных насосных станций (КНС). Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой.
Стоки по самотечным сетям поступают в канализационные насосные станции, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с последующим сбросом в реку Безенчук. Городские очистные сооружения канализации построены в 1981 году. Проектная мощность КОС – 9 тыс.м3/сут. Площадка очистных сооружений расположена в западной части поселка. 
Общее нормативно-расчетное водоотведение через канализационные очистные сооружения составляет 2578,6 тыс.м3/год. Проектная производительность - 200 м3/сутки, годовой объем стоков составляет – 73 000 м3/год. По данным, представленным МУП «Водоканалсервис» установленная мощность насосного оборудования КНС составляет 2 073 м3/час. 

Фактически очистные сооружения работают на уровне 50% от проектной мощности, так как технологическое оборудование устарело. Оборудование очистных сооружений, КНС и сети канализации исчерпали предельные сроки эксплуатации, их конструкции разрушаются, что ведет к ухудшению качества очистки стоков, вызывает перерасход электроэнергии, штрафные санкции за превышение ПДК. По данным МУП «ВКС» очистные сооружения очищают до установленного норматива только 40% стоков. 
Проблемы, связанные с износом оборудования добычи воды и сетей водоснабжения, создает ряд проблем для нормальной работы системы водоснабжения городского поселения.  Для их решения необходима разработка и реализация мер, обеспечивающих повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения, совершенствование систем подачи и распределения воды и хозяйственного механизма водопользования.
Дальнейшее увеличение срока износа канализационных сетей и сооружений приведет к полному выходу из строя системы водоотведения, что пагубно отразится на окружающей среде, а попытки управлять сетями водоотведения, находящимися в таком состоянии, малоэффективны.  Поэтому необходима полная модернизация существующих систем водоотведения городского поселения Безенчук. Ежегодно производимые МУП «ВКС» технологические ремонты поддерживают работу, но не улучшают их работоспособность, не производят необходимых технических перевооружений из-за отсутствия средств.
Для улучшения работы действующих очистных сооружений в п. Сосновка тоже необходимо выполнить капитальный ремонт, т.к. оборудование технически и морально устарело, нет запасных дублирующих систем. 

Учитывая вышеизложенные проблемы в сфере водоснабжения, необходима модернизация основного оборудования и реконструкция сетей водоснабжения с учетом увеличения потребляемой питьевой воды населением и предприятиями находящихся на территории городского поселения. Для обеспечения работы действующих очистных сооружений в городском поселении Безенчук, необходимо провести замену имеющихся очистных сооружений в п. Сосновка (новое строительство КОС), так как сооружения и оборудование технически и морально устарело, нет запасных дублирующих систем. 

Тепловая энергия отпускается на отопление и горячее водоснабжение потребителей городского поселения Безенчук по тепловым сетям, выполненным в 2-трубном исполнении,  в микрорайоне «Военный городок» - 4-х трубном исполнении, проложенным подземным способом в непроходных каналах и частично надземным способом на низких опорах. Схемы подключения абонентов к тепловым сетям – зависимые, без учета тепловой энергии, без регулирования расхода и температуры теплоносителя.

Наиболее значительными (до 45%) потерями теплоэнергетических ресурсов (ТЭР) являются потери в тепловых сетях при транспортировке. Наличие сверхнормативных потерь объясняется ветхостью тепловых сетей (срок эксплуатации 30-35 лет). Крайне изношенное состояние тепловых сетей приводит к сверхнормативным расходов ТЭР и потерям теплоносителя, что в конечном итоге снижает надежность и безопасность эксплуатации теплоэнергетического оборудования, увеличивает затраты и фактическую себестоимость Гкал, снижает качество предоставляемых услуг и ведет к убыткам гарантирующего поставщика тепловой энергии. Неудовлетворительное состояние  и работа сетей по распределению потоков тепловой энергии (горячей воды) до потребителей  вынуждает гарантирующего поставщика увеличивать мощность сетевых насосов, что приводит к перерасходу электрической энергии в котельных.

Устаревшее оборудование котельных имеет низкий фактический КПД и обусловливает нерациональный, излишний расход топлива на выработку тепловой энергии, что приводит к увеличению затрат и росту ее себестоимости. 


Характерная особенность теплоснабжения в последние годы - снижение температурного графика отпуска тепловой энергии потребителю. Из внутренних систем теплоснабжения жилых зданий производится отбор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в объеме 253 240 куб.м, что составляет в тепловом эквиваленте около 16000 Гкал/год. Котельные и тепловые сети проектировались для закрытой системы, но из-за отсутствия теплообменников у потребителей и вызванного этим неорганизованного водозабора из теплосети практически работают по открытой схеме. Установки водоподготовки в котельных не рассчитаны на фактически необходимое количество подпиточной воды и подпитка производится необработанной водой, что вызывает повышенную коррозию трубопроводов теплосети и ускоренное отложение солей жесткости на поверхностях нагрева котлов. 

В 2013-2014 гг. в рамках заключенного концессионного соглашения с ОАО «СамРЭК были реализованы мероприятия на общую сумму 297,7 млн.руб:

- техническое перевооружение котельных № 3, № 5, № 6, № 7  п.г.т.Безенчук;

- капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №4 п.г.т.Безенчук  ул.Степная, д.1-А;

- замена теплообменника на модульной котельной 5,25 МВТ для отопления жилого фонда военного городка п.г.т.Безенчук;

- замена насоса на модульной котельной для отопления дома офицерского состава по адресу: п.г.т.Безенчук, ул.Быковского, д.76.

- техническое перевооружение котельных № 5,7, п.г.т.Безенчук, а также капитальный ремонт тепловых сетей котельных № 5,4,7,3,6 п.г.т. Безенчук.

Успешная реализация мероприятий программы позволит обеспечить повышение качества и надежности муниципальной системы теплоснабжения г.п. Безенчук, снижение потребления энергетических ресурсов, улучшение экологического состояния территории поселения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Реконструированная система теплоснабжения способна быть рентабельной и предоставление услуг по теплоснабжению потребителя в полном объеме и нормативного качества дает возможность взимать полную стоимость этих услуг с потребителя. Не реконструируемая же система теплоснабжения будет приносить с каждым годом все больше убытков, и самое главное, вероятность аварийного выхода из строя системы теплоснабжения с каждым годом будет резко увеличиваться.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

 Основной целью Программы является обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям городского поселения Безенчук. 

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

· Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры и их инвестиционной привлекательности.

· Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 
· Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования городского поселения Безенчук
3. Основные направления Программы
Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения 
Выполнение мероприятий по стабилизации работы систем водоснабжения и водоотведения особенно важно, так как подача и распределение воды в водопроводных сетях, отвод и очистка сточных вод относятся к наиболее энергоемким производствам, значительная доля издержек при эксплуатации систем водоснабжения и канализации связана именно с потреблением электроэнергии.

 Планируется программным методом выполнить следующие мероприятия по водоснабжению и водоотведению:
1) Бурение разведочно-эксплуатационной водозаборной скважины в п. Сосновка (в т.ч. геологоразведочные работы, изготовление кадастрового паспорта, токосъёма, разработка проектно-сметной документации, строительство артезианской скважины).

2) Реконструкция водопроводной сети протяженностью 0,8 км от водозабора «Военный городок» до ул. Чапаева;

3) Замена рабочих колонн НКТ с установкой насосов на водозаборах «Военный городок» и «Западный»
4) Строительство (проектирование) стации водоочистки с фильтрами обезжелезивания на водозаборе «Военный городок». 
5) Реконструкция канализационных очистных сооружений в пгт Безенчук.
4. Оценка социально-экономической эффективности Программы.
Программа развития предусматривает выполнение ряда мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов.
Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа. 

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг. 

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Управление и контроль над ходом реализации Программы осуществляется путем:

· определения наиболее эффективных и первоочередных работ по реализации программы; 

· организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы; 

· координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов; 

· обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения контрактов; 

· внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы; 

· предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

· общий контроль над ходом реализации Программы осуществляет глава городского поселения Безенчук. 

 При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.  

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.
5. Основные риски, связанные с реализацией Программы определяются ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование коммунальных мероприятий.
При реализации мероприятий данной программы могут возникнуть следующие риски:

- Финансовые риски - уменьшение объема запланированного финансирования или возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. 
- Технологические риски - невозможность выполнения запланированных мероприятий в связи с выявлением факторов техногенного характера (например, в связи с погодными условиями, со стихийными бедствиями; выявление действующих инженерных коммуникаций, не нанесенных на топографическую основу, изменение состава работ после разработки проектной документации).

Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения. 

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы относятся: планирование и прогнозирование.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителем вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.

6. Ожидаемый результат программы

    Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- повышение надежности работы системы водоснабжения путем замены ветхих водопроводных сетей, замены запорной арматуры в водопроводных колодцах. Данное мероприятие направлено на сокращение непроизводственных расходов воды, снижение аварийности на водопроводных сетях, уменьшение количества поднимаемой воды и, как следствие, улучшение качества подаваемой воды населению;

- повышение качества питьевой воды с доведением до среднего показателя общей жесткости по городскому поселению до 7 °Ж; показателя железа до 0,3 мг/л;

- замена водоподъемных труб на скважинах водозаборов. Данное мероприятие позволит производить подъем качественной воды без вторичного риска загрязнения, экономить энергетические ресурсы.

7. Планируемые результаты реализации Программы

Таблица 2
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук»
	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Целевые показатели, характеризующие достижение цели
	Ед.

измерения
	Значение показателя на начало реализации программы
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	2018 г.
	2019г.
	2020г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг городского поселения Безенчук
	· Надежность (бесперебойность) снабжения услуги
	
	
	
	
	

	1.1
	Поэтапная модернизация системы водоснабжения и водоотведения, снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	Ед/км
	0,6
	0,3
	0,2
	0,1

	
	
	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги
	час/день
	24
	24
	24
	24

	
	
	Уровень потерь
	%
	60
	30
	20
	10

	
	
	Износ системы коммунальной инфраструкруры
	%
	70
	62
	50
	40

	
	
	· Показатели качества воды установленным требованиям
	
	
	
	
	

	
	
	Соответствие качества воды установленным требованиям
	%
	100
	100
	100
	100

	
	
	· Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	

	
	
	Уровень загрузки производственных мощностей водопроводных сетей
	%
	50
	60
	70
	80

	1.2
	Расширение централизованной канализационной сети, напорных трубопроводов
	Уровень загрузки производственных мощностей канализационных очистных сооружений
	%
	80
	90
	95
	100


8. Основные организационные  мероприятия Программы

Таблица 3 

Основные организационные мероприятия муниципальной программы 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования, тыс. руб.1
	Ответственные за выполнение мероприятия программы

	
	
	
	
	В том числе по годам
	всего
	

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	
	

	
	1. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры г.п.Безенчук в сфере водоснабжения

	1.1
	Бурение водозаборной скважины в п. Сосновка
	Средства бюджета г.п.Безенчук
	2018 г.
	2 000
	
	
	2 000
	Администрация г.п.Безенчук

	1.2
	Реконструкция водопроводной сети от водозабора «Военный городок» до у. Чапаева
	Средства бюджета г.п.Безенчук
	2019 г.
	
	847
	
	847
	Администрация г.п.Безенчук

	1.3
	Замена рабочих колонн с установкой насосов на водозаборах «Военный городок» и «Западный» 
	Средства бюджета г.п.Безенчук
	2019 г.
	
	1 153
	
	1 153
	Администрация г.п.Безенчук

	1.4
	Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания на водозаборе «Военный городок»
	Средства бюджета г.п.Безенчук
	2020 г.
	
	
	1 800
	1 800
	Администрация г.п.Безенчук

	2. Мероприятия по модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры г.п.Безенчук в сфере водоотведения 

	2.1
	Мероприятия по реконструкции канализационных  очистных сооружений в пгт Безенчук
	Средства бюджета г.п.Безенчук
	2020г.
	
	
	200
	200
	Администрация г.п.Безенчук

	
	Итого
	
	
	2 000
	2 000
	2 000
	6 000
	


                     1Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном  порядке.
9. Обоснование финансовых ресурсов для реализации мероприятий Программы

Таблица 4

	Наименование мероприятия Программы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам

	1. Бурение водозаборной скважины в п. Сосновка 
	Бюджет городского поселения Безенчук; 
	Справка о стоимости объекта
	2018 г.- 2 000 тыс.руб. 

	2. Реконструкция водопроводной сети от водозабора «Военный городок» до ул. Чапаева
	Бюджет городского поселения Безенчук
	Сметный расчет № РС - 494
	2019 г.- 847 тыс. руб.

	3. Замена рабочих колонн с установкой насосов на водозаборах «Военный городок» и «Западный»
	Бюджет городского поселения Безенчук
	Сметные расчеты № РС – 530, РС - 532
	2019 г. – 1 153 тыс.руб

	4. Строительство (проектирование) станции водоочистки с фильтрами обезжелезивания на водозаборе «Военный городок» 
	Бюджет городского поселения Безенчук
	Коммерческое предложение ООО «ОЗОН-МОНТАЖ» от 22.02.2017 г.
	2020 г.- 1 800 тыс.руб.

	4. Мероприятия по реконструкции  канализационных очистных сооружений 
	Бюджет городского поселения Безенчук
	локальный сметный расчет
	2020 г.- 200 тыс.руб.

	Итого 
	
	
	6 000 тыс. руб.
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