Результаты исследования качества подземных вод на участке водозабора  городского поселения Безенчук 

за I полугодие 2020 года

	№

п/п
	Место отбора проб
	Дата отбора проб
	Запах
	Цвет


	Мутн
	Привкус
	рН
	Железо общ.

мг/л
	Жесткость

ºЖ
	Окис-ть перманг.

мг/л
	Минерали-зация  

 мг/л
	ОМЧ

КОЕ/мл
	ОКБ

КОЕ в 100мл
	ТКБ

КОЕ в 100мл

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	«Восточный»

резервуар
	05.02.2020
	1
	1,0


	<1,0
	1
	8,42
	<0,1
	10,3
	2,5
	722
	менее 1,0
	не обнаруж.
	не обнаруж.

	2
	«Восточный»

резервуар
	09.04.2020
	1
	6,7
	<1,0
	1
	8,18
	<0,1
	10,5
	2,7
	776
	менее 1,0
	не обнаруж.
	не обнаруж.

	3
	«Западный»

резервуар
	05.02.2020
	0
	5
	<1,0
	0
	8,59
	0,33
	7,3
	2,4
	508
	менее 1,0
	не обнаруж.
	не обнаруж.

	4
	«Западный»

резервуар
	09.04.2020
	0
	7,1
	2,2
	0
	8,01
	0,29
	8,1
	2,6
	378
	менее 1,0
	не обнаруж.
	не обнаруж.

	5
	«Юго-Западный»

резервуар
	05.02.2020
	0
	13
	6,4
	0
	8,52
	0,92
	6,5
	2,7
	342
	менее 1,0
	не обнаруж.
	не обнаруж.

	6
	«Юго-Западный»

резервуар
	09.04.2020
	0
	9,1
	7,9
	0
	7,89
	0,7
	6
	2,9
	316
	менее 1,0
	не обнаруж.
	не обнаруж.

	7
	п.Новоорен-бургский 

№ 1567
	05.02.2020
	1
	8,6
	2,5
	1
	8,76
	0,52
	8,8
	2,6
	411
	менее 1,0
	не обнаруж.
	не обнаруж.

	8
	п.Новоорен-бургский 

№ 1567
	09.04.2020
	1
	9,8
	2,3
	1
	8,05
	0,29
	8,9
	2,4
	401
	менее 1,0
	не обнаруж.
	не обнаруж.

	9
	п.Сосновка

№ 87/10
	05.02.2020
	1
	1,3
	<1,0
	1
	8,55
	<0,1
	7,8
	2,6
	658
	менее 1,0
	не обнаруж.
	не обнаруж.

	10
	п.Сосновка

№ 87/10
	09.04.2020
	0
	4,5
	<1,0
	0
	7,96
	<0,1
	8,5
	2,5
	629
	менее 1,0
	не обнаруж.
	не обнаруж.


