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                   АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

муниципального района Безенчукский 

                    Самарской области

               446250,   п. г.т. Безенчук

                   ул. Нефтяников, д.12

            тел.: 2-14-51      факс: 2-14-51

	E-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 26.10.2012г

_________________
	№ 161


	Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2012- 2015 годы»


     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области от 01.02.2011г № 10 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации целевых программ городского поселения Безенчук», руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на 2012- 2015 годы» (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Рыжих С.А.

Глава городского поселения Безенчук                                    Ю.В. Строганков

И.Н.Левин

21534


Паспорт Программы:

	Наименование Программы
	Муниципальная целевая программа Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области на  2012-2015 годы 

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 N 102-р

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы"»

	Заказчик Программы
	Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

	Разработчик Программы
	Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

	Исполнители Программы
	Администрация городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, предприятия коммунального комплекса поселения

	Цель и задачи реализации Программы 
	1. Реализация Стратегии социально-экономического развития городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области до 2015 года.

2. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

3.Обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. 

	Сроки и этапы реализации Программы
	с 2012 до 2015 г. 

	Основные мероприятия Программы
	· поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

· модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, реконструкция уличного освещения
· расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов,  напорных трубопроводов;

· модернизация  и строительство очистных сооружений. 

	Объем финансирования Программы
	Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 213 690,09 тыс. руб., в том числе:

2012г. – 38 128 тыс. руб.;

2013г. – 10 000  тыс. руб.; 

2014г. – 65 214,05 тыс. руб.; 

2015г. – 100 348,04 тыс. руб.
Доля участия городского поселения Безенчук в финансировании нижеуказанных мероприятий определяется в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Самарской области

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	1.Технологические результаты:

-повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

-снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе.

2.Коммерческий результат – повышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;

3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;

4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

	Контроль за исполнением Программы
	Программа реализуется на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области. Координатором Программы является МУ «Комитет по строительству и ЖКХ» Администрации Безенчукского района. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.

Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский будет проводиться ежегодный мониторинг.


1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский на период с 2012-2015 годы разработана в целях реализации политики в области модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Программа ориентирована на решение стратегической задачи повышения эффективности экономики городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский, в первую очередь, - за счет обеспечения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в жилищно - коммунальном секторе и в организациях бюджетной сферы.

Данная Программа определяет конкретные организационные, экономические, научно-технические, нормативно-правовые и другие мероприятия и механизмы, направленные на реализацию основных направлений государственной политики в области рационального использования энергии.

Эффективное социально-экономическое развитие городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский возможно только на основе грамотного стратегического планирования предусматривающего разработку и реализацию комплексных целевых программ, в том числе, - программы комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства, включающих мероприятия по модернизации основных фондов, повышению качества управления и квалификации персонала, привлечения масштабных инвестиций. Необходимым условием реализации задач настоящей Программы является использование накопленного научно-технического потенциала и инновационных решений, повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский как полноценного специализированного вида экономической деятельности.

Программа призвана обеспечить комплексный системный подход к оптимизации процессов производства, транспортировки, распределения и потребления ТЭР на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский и прежде всего - в его жилищно-коммунальной и бюджетной сфере, привлечь к реализации поставленных задач органы местного самоуправления, органы государственной власти Самарской области, промышленный и научно- технический потенциал области.

Программа ориентирована на:

повышение надежности и устойчивости объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Безенчук  муниципального района Безенчукский;

сдерживание роста затрат населения и местного бюджета на оплату потребляемых ТЭР за счет повышения эффективности их использования;

реализацию государственной политики повышения энергетической эффективности на основе совершенствования сферы жилищно-коммунального хозяйства и модернизации энергетических хозяйств организаций-потребителей энергетических ресурсов;

повышение энергетической безопасности территории; снижение негативной антропогенной нагрузки на природную среду; 

реализацию эффективной инвестиционной и инновационной деятельности в сфере энергосбережения;

стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов к их рациональному использованию.

Программа состоит из следующих разделов и подразделов:

Раздел 1. Введение

Раздел 2.   Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом.

Раздел 3. Основные принципы формирования Программы 

Раздел 4. Сроки реализации программы

           Раздел 5. Комплекс программных мероприятий. 
Подраздел 5.1. Реконструкция системы теплоснабжения.

Подраздел 5.2. Реконструкция системы водоснабжения

Подраздел 5.3. Реконструкция системы водоотведения.

Подраздел 5.1. Реконструкция системы уличного освещения.

Раздел 6 Финансовое обеспечение программы.

Раздел 7 Оценка социально-экономической эффективности программы.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Продолжительное негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса на фоне падения уровня доходов населения и ограниченности возможностей бюджетного финансирования объектов социальной сферы - потребителей жилищно- коммунальных услуг не могло не отразиться на экономическом положении и техническом состоянии жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. В свою очередь население и бюджетные организации - потребители коммунальных услуг в своем большинстве лишены возможности их объективной качественной и количественной оценки, а также возможности оптимизации объемов потребления энергетических ресурсов и их оплаты. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

недостаточное развитие коммунальных систем  для обеспечения возрастающих потребностей общества;

неоптимальное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

неэффективное использование и высокие потери энергетических ресурсов на стадиях их производства, транспортировки и потребления;

низкая эффективность системы управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Системный характер причин, обусловивших вышеперечисленные проблемы, делает их характерными как в масштабах страны, так и на уровне ее регионов и муниципальных образований.

Объекты коммунальной инфраструктуры характеризуются высокой степенью износа. По данным технической инвентаризации, в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 года нормативный срок отслужили около 60 процентов основных фондов коммунального хозяйства.

Физический износ основных фондов котельных составил 55 процентов, центральных тепловых пунктов - 50,1 процента, тепловых сетей - 62,8 процента, тепловых насосных станций - 52,3 процента, требуют немедленной перекладки около 16 процентов теплопроводов и 30 процентов сетей водоснабжения и канализации.

В результате этого износа расход энергетических ресурсов в российских коммунальных предприятиях на 25 - 30 процентов, а иногда и до 50 процентов выше, чем в европейских. Потери коммунальных ресурсов, в конечном итоге оплачиваемые потребителями, по воде составляют 20 процентов, по электроэнергии - 15 процентов, по теплу - до 40 процентов.

Основными направлениями развития жилищно-коммунальной отрасли, определенных Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 года № 102-р), являются: 

- обеспечение проведения соответствующих современным требованиям капитальных ремонтов жилых домов, включая требование энергоэффективности;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- достижение финансовой устойчивости предприятий коммунальной сфер.

Значительной проблемой при создании прозрачной и понятной системы расчетов между организациями жилищно-коммунальной сферы и потребителями наряду с их недостаточной оснащенностью приборами учета является отсутствие автоматизированных систем сбора, анализа информации о фактическом потреблении энергоресурсов и формирования на ее основе территориальных топливно-энергетических балансов.

Учитывая сложность и комплексность проблемы в рассматриваемой сфере и необходимость ее системного решения, целесообразно использование программно-целевого метода, что позволит объединить и согласовать между собой отдельные мероприятия, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, эффективном использовании энергетических ресурсов.

Необходимость в достаточно короткий срок решить задачи Программы также определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения рассматриваемой проблемы, поскольку она:

входит в число приоритетных, от успешного решения которых непосредственно зависит уровень социально-экономического развития муниципального образования;

носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена без участия органов местного самоуправления;

не может быть решена в пределах одного года и требует значительных целевых бюджетных расходов;

носит комплексный характер, оказывает влияние на социальное благополучие населения и общее экономическое развитие территории.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными, в том числе ФЦП «Жилище», и другими программами, реализуемыми на территории муниципального образования;

-   адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;                                                                                                                                   Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в городе.
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безенчукского района являются:

1.Реализация Стратегии социально-экономического развития городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области до 2015 года.

2. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

3.Обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.
4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2012-2015 годы.

5. КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

5.1. Реконструкция системы теплоснабжения.

Анализ данных системы жилищно-коммунального хозяйства показал, что наибольшую долю от общих затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов составляют затраты на оплату потребления тепловой энергии: это 66,8% от общих затрат на оплату ТЭР, затраты на электроэнергию составляют 19,3%, водоснабжение и канализация 12,4% и 1,5% составляют затраты на природный газ. Общая сумма затрат на ТЭР составляет 43288, 9 тыс. руб. Из этого следует, что приоритетным являются мероприятия по снижению затрат на получение тепловой и электрической энергии.

Основными направлениями снижения затрат будут являться следующие направления:

1) Установка приборов учета в учреждениях городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский. Величина экономии тепловой энергии в натуральном выражении установлена на основе среднестатистических данных и составляет 30% от общего объема потребления в базовом году. Стоимость установки теплосчетчика зависит от величины тепловой нагрузки отапливаемого объекта. Стоимость установки узла учета тепловой энергии в зданиях с тепловой нагрузкой от 0,2 Гкал/час до 0,3 Гкал/час составляет 120 тыс. руб., свыше 0,3 Гкал/час - 145 тыс. руб. В случае необходимости реконструкции теплового узла, стоимость работ по установке теплосчетчика определяется на этапе проектирования.

2)  Установка системы автоматики, позволяющей регулировать расход теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Расчетный экономический эффект от данного мероприятия составляет 20% от затрат на теплоснабжение. Наибольший экономический эффект может быть достигнуть при использовании такой системы совместно с узлом учета тепловой энергии. Стоимость установки узла учета тепловой энергии в зданиях с тепловой нагрузкой до 0,3 Гкал/ч составляет 140 тыс. руб., свыше 0,3 Гкал/ч - 170 тыс. руб. Стоимость ежегодного сервисного обслуживания составляет 4 тыс. руб.

3) Проведение энергетического обследования муниципальных учреждений поселения.

Энергетическое обследование относится к мероприятиям, не дающим экономического эффекта, но его проведение позволяет:

получить объективные данные по объемам используемых энергетических ресурсов;

показатели энергетической эффективности;

определить потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработать перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и провести их стоимостную оценку.

Стоимость проведения энергетического обследования составляет около 1,5 млн. рублей

4) реконструкция систем теплоснабжения объектов инженерной инфраструктуры.

Техническое состояние значительной части объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский и качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг не соответствуют
современным требованиям, основные фонды имеют износ, близкий к критическому - 60-70%.

Значительное количество зданий в городском поселении Безенчук муниципального района Безенчукский было построено в 60-80 годы прошлого века. Это панельные здания, в которых удельные энергетические затраты на поддержание комфортных условий превышают существующие нормы.

Действующие системы теплопотребления в помещениях, как правило, не имеют автоматики и не обеспечены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя на тепловых пунктах, что приводит к избыточному расходу энергоресурсов.

Существующие жилые помещения оборудованы предельно упрощенными вертикальными однотрубными системами отопления, которые без существенной реконструкции не пригодны для эффективного регулирования и учета поступления тепла в квартиры.

Низкий уровень оснащенности узлами учета и, как следствие, отсутствие достоверных данных о выработке, отпуске и потреблении тепловой энергии не позволяет вести количественный и обеспечивать её рациональное и эффективное использование.

Реконструкция систем теплоснабжения невозможна без реализации мероприятий, направленных на модернизацию котельных и тепловых сетей. 

Котельная № 3. Установлены два котла марки КВГМ-4 в 1994г. является природный газ. Протяженность тепловых сетей составляет 4990 м, сети введены в эксплуатацию 1984г, их износ составляет более 70%. Качество теплоснабжения объектов низкое, что обусловлено неудовлетворительным состоянием как тепловых сетей, так и оборудования котельной, где основное и вспомогательное оборудование в результате многолетней эксплуатации требует замены. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму.

Тепловые сети эксплуатируются при температурном графике -70°С (по проекту 105°С), что резко повышает количество сетевой воды и гидравлическое сопротивление трубопроводов. При этом до дальних потребителей тепло не доходит и для обеспечения циркуляции на этих объектах применяется слив теплоносителя в канализацию. Также существует проблема открытого водозабора из системы теплоснабжения, что увеличивает количество подпиточной воды, на которое не рассчитана водоподготовка котельной. Подпитка производится не химически очищенной водой, что вызывает повышенную коррозию трубопроводов, а также перерасход топлива для ее нагрева. Подпитка водой повышенной жесткости приводит к значительным отложениям накипи, в первую очередь, на поверхностях нагрева котлов, их перегреву и, как следствие, к снижению коэффициента полезного действия и преждевременному выходу из строя котельного оборудования.

Таблица 1

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения от котельной №3

	Удельный
	Годовой
	Годовая
	Годовая
	Потери
	Потери

	расход
	расход
	выработка
	потребность
	тепловой
	тепловой

	топлива на
	топлива
	тепла
	теплопотреб-
	энергии
	энергии

	выработку
	тыс.т.у.т.
	Г/кал
	ления
	Гкал/год
	%

	тепла
	факт
	
	Расчетная
	
	

	н. кг. у. т./
	
	
	Гкал/год
	
	

	Гкал
	
	
	
	
	

	161,9
	2 5 8 7 , 8
	15983,7
	15611,3
	372,4
	2,3


Котельная №4. Установлены четыре котла марки Е-1-9 в 1991-95г. Основным топливом является природный газ. Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1100 м. Сети введены в эксплуатацию 1992г, их износ составляет более 50%. Качество теплоснабжения объектов низкое, что вызвано неудовлетворительным состоянием как тепловых сетей, так и самой котельной, где основное и вспомогательное оборудование в результате многолетней эксплуатации требует замены. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму. Тепловые потери составляют 27,7%, несмотря на то, что протяженность тепловой сети невелика. Проблема открытого неконтролируемого водозабора из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения не решена.

Таблица 2

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения от котельной №4
	Удельный
	Годовой
	Годовая
	Годовая
	Потери
	Потери
	Год ввода

	расход
	расход
	выработ-
	потребность
	тепловой
	тепловой
	тепловой

	топлива на
	топлива
	ка
	теплопотреб
	энергии
	энергии
	сети в

	выработку
	тыс.т.у.т
	тепла
	ления
	Гкал/год
	%
	эксплуа-

	тепла
	факт
	Г/кал
	Расчетн.
	
	
	тацию

	н.кг.у.т./
	
	
	Гкал/год
	
	
	

	Гкал
	
	
	
	
	
	

	164,0
	694,14
	4232,4
	3061,9
	1170,5
	27,7
	1992


Котельная №5. Установлены три котла марки ДЕ-25/14 в 1986г. и два котла марки ДЕ- 10/14 в 1984-86г.г. Основным топливом является природный газ. Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 7001 м, сети введены в эксплуатацию в 1971 г, их износ составляет более -70%.

Фактические транспортные потери в большинстве случаев значительно превышают нормативные значения, определяемые по соответствующим методикам. В случаях, когда котельная топит неудовлетворительно, не выдерживая даже графика 90-70° C, фактические тепловые транспортные потери гораздо выше. Тепловые потери составляют 28,9%. Присутствует водозабор из системы теплоснабжения.



Таблица 3

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения от котельной № 5
	Удельный
	Годовой
	Годовая
	Годовая
	Потери
	Потери

	расход
	расход
	выработка
	потребность
	тепловой
	тепловой

	топлива на
	топлива
	тепла
	теплопотреб-
	энергии
	энергии

	выработку
	тыс.т.у.т.
	Г/кал
	ления
	Гкал/год
	%

	тепла
	факт
	
	Расчетная
	
	

	н. кг. у. т./
	
	
	Гкал/год
	
	

	Гкал
	
	
	
	
	

	164,4
	10441,01
	65093,4
	6252,7
	18840,7
	28,9


Котельная №6. Установлены три котла марки ДКВР 10/13 в 1983г. Основным топливом является природный газ. Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 7864 м. Сети введены в эксплуатацию в 1968-69г, их износ составляет более 70%. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму. Тепловые потери составляют 19,9%. Присутствует водозабор из системы теплоснабжения.

Таблица 4

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения от котельной № 6

	Удельный
	Годовой
	Годовая
	Годовая
	Потери
	Потери

	расход
	расход
	выработка
	потребность
	тепловой
	тепловой

	топлива на
	топлива
	тепла
	теплопотреб-
	энергии
	энергии

	выработку
	тыс.т.у.т.
	Г/кал
	ления
	Гкал/год
	%

	тепла
	факт
	
	Расчетная
	
	

	н.кг.у.т./
	
	
	Гкал/год
	
	

	Гкал
	
	
	
	
	

	170,9
	4867
	28 478, 8
	22 812
	5 666
	19, 9


Котельная №7. Установлены три котла марки КВГМ-7,5 и один котел марки КВГМ 7,5-П в 1986г. Основным топливом является природный газ. Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 7215 м, сети введены в эксплуатацию в 1968г, их износ составляет более 70%. Фактический режим эксплуатации котельной и тепловых сетей не соответствуют проектному режиму. Тепловые потери составляют 46,7%. Функциональные возможности котельной и системы теплоснабжения находятся в критическом положении. Присутствует водозабор из системы теплоснабжения.

Таблица 5

Топливно-энергетические характеристики системы теплоснабжения от котельной №7
	Удельный
	Годовой
	Годовая
	Годовая
	Потери
	Потери

	расход
	расход
	выработка
	потребность
	тепловой
	тепловой

	топлива на
	топлива
	тепла
	теплопотреб-
	энергии
	энергии

	выработку
	тыс.т.у.т.
	Г/кал
	ления
	Гкал/год
	%

	тепла
	факт
	
	Расчетная
	
	

	н.кг.у.т./
	
	
	Гкал/год
	
	

	Гкал
	
	
	
	
	

	159,0
	3980,95
	25037,4
	13344,4
	11693
	46,7


Анализируя
информацию, полученную по системам теплоснабжения в целом по городскому поселению, следует отметить следующие проблемы теплоснабжения:

Срок эксплуатации большинства котельных приближается к 25 годам или превосходит его. Устаревшее оборудование котельных имеет низкий фактический КПД и обусловливает нерациональный, излишний расход топлива на выработку тепловой энергии, что приводит к увеличению затрат и росту ее себестоимости. В котельных имеется избыток установленной мощности. Сетевые насосы для прокачки теплоносителя имеют существенно большую производительность по сравнению с действительной потребностью. В связи с этим потребление электроэнергии на их привод избыточно.

1. Тепловые сети ветхие, более 70% сетей, находящихся в эксплуатации, подлежат замене. План капитального ремонта не выполняется, темпы старения коммуникаций превышают темпы их фактического обновления.

2. Потери тепла в тепловых сетях достигают 30%, т.к. из-за периодического или постоянного затопления сетей их тепловая изоляция нарушена и пришла в негодность.

3. В подавляющем большинстве в составе индивидуальных тепловых пунктов отсутствует автоматика.

4. Централизация теплоснабжения, особенно в крупных котельных № 4,5,6,7, достигла такого уровня, что режимами трудно или практически невозможно управлять.

Подавляющее большинство систем теплоснабжения разрегулировано, и обеспечение потребителей теплом и горячей водой сопряжено с большими перерасходами топлива и электроэнергии. При этом располагаемые напоры у потребителей, близко расположенных к источнику тепла, избыточные, а у далеко расположенных от источников тепла - крайне недостаточные. Вследствие этого, у первых отмечается большой избыток тепла, у вторых - значительный его дефицит и, как следствие, многочисленные жалобы потребителей на неудовлетворительное качество теплоснабжения. Часто для оживления
циркуляции
в отопительных системах сетевая вода сливается в канализацию. Системы теплоснабжения работают при повышенных, значительно превышающих проектные, расходах сетевой воды, циркулирующей в тепловой сети.


Характерная особенность теплоснабжения в последние годы - снижение температурного графика отпуска тепловой энергии потребителю. Результатом применения такого способа "энергосбережения" является не экономия топливно-энергетических ресурсов, а дополнительные издержки, т. к. возрастает сверхнормативное электропотребление, в качестве отопительных приборов массово используются бытовые газовые плиты, что приводит к перерасходу сетевого газа, наносит ущерб здоровью населения, резко повышает пожаровзрывоопасность жилищного фонда. При этом нередко промораживаются и выходят из строя тепловые сети и сети систем теплопотребления.

Из внутренних систем теплоснабжения жилых зданий производится отбор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в объеме 253 240 куб.м, что составляет в тепловом эквиваленте около 16000 Гкал/год. Котельные и тепловые сети проектировались для закрытой системы, но из-за отсутствия теплообменников у потребителей и вызванного этим неорганизованного водозабора из теплосети практически работают по открытой схеме. Установки водоподготовки в котельных не рассчитаны на фактически необходимое количество подпиточной воды и подпитка производится необработанной водой, что вызывает повышенную коррозию трубопроводов теплосети и ускоренное отложение солей жесткости на поверхностях нагрева котлов.

1. Эксплуатация систем теплоснабжения сводится лишь к поддержанию их работоспособности и не оказывает необходимого позитивного влияния на их энергоэффективность. Вместо плановых ремонтных работ по системам теплоснабжения преобладает работа по ликвидации аварийных ситуаций, что приводит к избыточным финансовым затратам. Стоимость ремонтно- восстановительных работ ветхого оборудования зачастую превышает стоимость его замены.

2. Очевиден дефицит квалифицированного персонала, как на руководящих должностях среднего звена, так и по рабочим профессиям.

3. Отсутствует автоматизация тепловых сетей, в т.ч.: регуляторы температуры как в отопительных системах, так и в системах горячего водоснабжения. Практически отсутствует учет тепла.

Доля оплаты тепловой энергии в ежемесячных платежах населения за услуги в отопительный период достигает 70 процентов. Это главный компонент коммунальных платежей. Однако жители практически не могут контролировать реальное потребление тепла в отдельно взятой квартире из-за конструктивных особенностей систем подачи тепла в дома и отсутствия приборов контроля и учета в подавляющей части жилищного фонда. Население оплачивает отопление и горячую воду, как правило, не непосредственно за каждую гигакаллорию подведенного тепла, а по нормам расхода, которые устанавливаются органами местного самоуправления.

Принцип формирования тарифов на тепловую энергию - затратный и не стимулирует производителя к оптимизации ее производства. Тарифы формируются на основе фактической себестоимости поставляемого потребителям тепла. При этом все непроизводительные расходы, связанные с технологическим процессом, а также с потерями воды и тепла при их транспортировке, перекладываются на потребителя. В итоге имеет место завышение как тарифов, так и объемов реализации услуг.

В п.г.т. Безенчук очевидна необходимость ускоренной модернизации и замены выработавших свой ресурс теплоисточников, в комплексной структурно-параметрической оптимизации его системы коммунального теплоснабжения.

Одним из наиболее радикальных и эффективных способов устранения многих недостатков систем теплоснабжения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский может стать разумная децентрализация теплоснабжения. Обоснованное применение децентрализации в сочетании с энергосберегающими мероприятиями при реконструкции систем теплоснабжения даст большую экономию энергоресурсов.

Технические возможности для этого есть, разработаны и серийно выпускаются модульные котельные установки широкой номенклатуры. Блочно-модульный принцип создания энергоисточников обеспечивает возможность быстрого строительства котельных необходимой мощности. Отсутствие необходимости прокладки теплотрасс и строительства здания котельной снижают стоимость коммуникаций и позволяют существенно повысить темпы нового строительства. Блочные котельные представляют собой полностью функционально законченные изделия, оснащенные всеми необходимыми устройствами автоматики и безопасности. Установка отопительных модулей снизит эксплуатационные затраты и стоимость тепловой энергии от вышеуказанных котельных.
Уровень автоматизации таких теплоисточников обеспечивает бесперебойную работу всего оборудования без постоянного присутствия оператора.

Автоматика отслеживает потребность подключенных объектов в тепле в зависимости от погодных условий и самостоятельно регулирует работу всех систем для обеспечения заданных режимов. Этим достигается более качественное соблюдение теплового графика и дополнительная экономия топлива. В случае возникновения нештатных ситуаций, утечек газа, система безопасности автоматически прекращает подачу топлива и предотвращает возможность аварий.

Параллельно с вводом в эксплуатацию модульных котельных проводится ремонт или замена сетей, а также промывка отопительных систем, утепление зданий и сооружений.

При разработке проекта на реконструкцию систем теплоснабжения п.г.т. Безенчук необходимо заложить такие решения, которые обеспечат максимально эффективное использовать топливно-энергетических ресурсов, не допуская их неоправданного перерасхода.

Для проведения сравнительного анализа разбиваем нормируемую потребность в тепловой энергии на 14 зон, где источниками тепла являются модульные котельные мощностью по 2 Мвт, в каждой котельной предусматриваем установку трех котлов (третий котел подбирается с учетом работы в неотопительный период на нужды горячего водоснабжения). 

Реконструированная система теплоснабжения способна быть рентабельной в создавшейся ситуации в п.г.т. Безенчук. Предоставление услуг по теплоснабжению потребителя в полном объеме и нормативного качества дает возможность взимать полную стоимость этих услуг с потребителя. Не реконструируемая же система теплоснабжения будет приносить с каждым годом все больше убытков, и самое главное, вероятность аварийного выхода из строя системы теплоснабжения с каждым годом будет резко увеличиваться.

Таблица 6

	№ п/п
	Местонахождение системы теплоснабжения
	Затраты на реконструкцию системы теплоснабжения, тыс. руб.
	Затраты по системе теплоснабжения до реконструкции факт, тыс. руб.
	Затраты по системе теплоснабжения после реконструкции расчёт, тыс. руб.
	Расчётный экономический эффект, тыс. руб./год
	Расчётный срок окупаемости, год
	Срок выполнения мероприятия, год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Котельные № 3, 4, 5, 6, 7 п.г.т. Безенчук
	                324 000   
	              152 047   
	                102 253   
	               49 794   
	7
	2012-2015

	
	ИТОГО
	                324 000   
	              152 047   
	                102 253   
	               49 794   
	х
	х


Суммарные затраты и ожидаемый экономический эффект от реконструкции систем теплоснабжения

5.2. Реконструкция системы водоснабжения.

Основным источником водоснабжения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский являются подземные воды. Для поднятия воды этих источников оборудованы скважины с погружными насосами. При установленной мощности всех водозаборов в 3940,41 тыс. м3 в год воды поднимается 2670 тыс. м3.

Общая подача очищенной воды в сети водоснабжения городского поселения составляет 2670 тыс. м3/год. Фактические потери воды в сети составляют 32% от всей подачи воды. Более половины существующих скважин эксплуатируются свыше 20-25 лет и их состояние близко к критическому. Скважины кольматируют, выходят из строя насосы и фильтры. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, сооруженных, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода из строя водонапорной башни насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении результате выхода из строя башни скважинные насосы подают воду непосредственно в сеть, что приводит приблизительно к двукратному увеличению расхода электроэнергии, что становится ощутимым дополнительным бременем для эксплуатирующей организации Восстановление же башни - трудоемкое и дорогостоящее мероприятие.

Водопроводная сеть (88,7 км) на 70 % представлена трубопроводами, выработавшими положенный нормативный срок эксплуатации, что вызывает постоянный рост утечек и увеличивает непроизводительные потери питьевой воды. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений, следствием чего является ежегодное увеличение расхода электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения приводят к еще одному отрицательному явлению - вторичному загрязнению питьевой воды. Последствия использования жесткой воды - образование накипи на поверхностях нагрева посуды, на нагревательных элементах стиральных и посудомоечных машин, образование хлопьев в мыльных растворах. С точки зрения влияния на здоровье, повышенная жесткость может стать причиной желчекаменной болезни. Превышение допустимых показателей жесткости ведет к тому, что вода приобретает солоноватый вкус. 

Обеспечение населения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский питьевой водой высокого качества - приоритетная задача развития муниципального образования. Для ее решения необходима разработка и реализация мер, обеспечивающих повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения, совершенствование систем подачи и распределения воды, развитие нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Выполнение мероприятий по энергосбережению способствует стабилизации работы систем водоснабжения и водоотведения. Это направление работ особенно важно, так как подача и распределение воды в водопроводных сетях, отвод и очистка сточных вод относятся к наиболее энергоемким производствам, значительная доля издержек при эксплуатации систем водоснабжения и канализации связана именно с потреблением электроэнергии.

Предлагается выполнить следующие мероприятия: 

1) установка частотно- регулируемых приводов насосов; 

2) ревизия запорной арматуры и частичная ее замена на наиболее важных участках.

Применение частотного регулирования обеспечивает поддержание скорости вращения роторов насосов достаточной для создания необходимого напора при заданной величине водоразбора.

Кроме того, при частотном регулировании обеспечивается дополнительный положительный эффект - снижение вероятности разрыва трубопроводов из-за гидроударов, и как следствие снижение затрат на внеплановые ремонты.

Мероприятия по экономии водных ресурсов в конечном счете экономят и энергоресурсы.

Важным фактором экономии водных ресурсов является внедрение повсеместного учета воды в системах водоснабжения. Это позволит создать четкую картину распределения воды в системе, управлять ее потреблением и добиться значительного сокращения объемов потребляемой воды.

Приборами учета холодного водопотребления оснащены 13 из 47 бюджетных организаций на территории поселения. Установка водомеров позволит упорядочить расход холодной воды, а так же снизить затраты на водоотведение на 25% от общих затрат на водоснабжение и канализацию. До проведения намеченных технических мероприятий оп модернизации систем холодного водоснабжения ревизирование запорной арматуры и устранение утечек позволит сэкономить до 5% затрат на водопотребление.

На объектах с низким потреблением холодной воды, срок окупаемости мероприятия может достигать срока исправной работы водомера, а на некоторых объектах и превышать его в несколько раз. Установку водомерных узлов на таких объектах можно считать не целесообразной.


Общая сумма затрат на проведение работ по установке приборов учёта потребления воды составит 1 820 тыс. рублей. При этом экономический эффект составит 955, 3 тыс. рублей.

Данные мероприятия в сумме дают экономический эффект не менее 3% в год от общего потребления электроэнергии. Согласно данных опросных листов бюджетными учреждениями в 2009 году было потреблено 2368464 кВт ч электроэнергии на сумму 80955,56 тыс. руб. В ходе реализации программы с 2012 по 2015 год, суммарный экономический эффект составит не менее 15%. Экономический эффект в натуральном выражении составит 355269,6 кВтч, в стоимостном 1214,33 тыс. руб. 

В рамках данного направления также предполагается осуществить проектирование и реконструкцию сетей водовода и уличной сети в п.г.п.Безенчук, п.Новооренбургский.

Это позволит решить проблему обеспечения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве населения поселения. 

Таблица 7

Эффективность мероприятий по установке частотно-регулируемого привода электродвигателя насоса в системах водоснабжения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский 
	
№ п/п
	Местонахождение источника водоснабжения
	Потребление электроэнергии, квт/год
	Стоимость частотных регуляторов , руб.
	Потребление электроэнергии после установки частотного регулятора квт/год
	Экономия электроэнергии квт/год
	Эффективность мероприятия, тыс. руб.
	Срок окупаемости, год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Водозабор "Восточный"
	       1 312 370   
	              120 250   
	787 422
	      524 948   
	            1 890   
	           2,5   

	2
	Водозабор "Западный"
	       1 622 721   
	               49 530   
	973 633
	      649 088   
	            2 337   
	           2,5   

	3
	п.г.т. Безенчук. "Военный городок"
	          302 352   
	               28 197   
	181 411
	          120 941   
	               435   
	           2,5   

	4
	п. Новооренбургский
	 
	               11 700   
	
	 
	 
	 

	х
	ИТОГО
	       3 237 443   
	209 677   
	1 942 466
	1 294 977   
	 
	 


5.3. Реконструкция системы водоотведения.

В настоящее время для обеспечения отвода канализационных стоков в городском поселении работают десять канализационных насосных станций, в том числе в п.г.т. Безенчук – девять КНС, в п. Сосновка - одна КНС и два очистных сооружения в п.г.т. Безенчук, В других населенных пунктах городского поселения очистные сооружения отсутствуют.

Оборудование очистных сооружений, КНС и сети канализации исчерпали предельные сроки эксплуатации, их конструкции разрушаются. Технологическое оборудование устарело, что ведет к ухудшению качества очистки стоков, вызывает перерасход электроэнергии, штрафные санкции за превышение ПДК. По данным МУП «ВКС» очистные сооружения очищают до установленного норматива только 40% стоков. Дальнейшее увеличение срока износа сетей и сооружений приведет к полному выходу из строя системы водоотведения, что пагубно отразится на окружающей среде, а попытки управлять сетями водоотведения, находящимися в таком состоянии, малоэффективны. Необходима полная модернизация существующих систем водоотведения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский.

Применение частотных преобразователей для регулирования работы насосов КНС требует взвешенного подхода. При понижении характеристики канализационного насоса, снижается скорость течения сточной жидкости в напорном коллекторе и скорость жидкости во всасывающих трубопроводах насосов до скоростей меньших, чем скорость заиливания напорного трубопровода и скорость самоочистки насоса.

Экономия электроэнергии при установке частотного регулятора не всегда возможна. Необходимо оценить удельное энергопотребление насоса, годовой объем перекачиваемых стоков, разницу в потребленной электроэнергии, стоимости оборудования ПЧТ, монтажа, ввода в эксплуатацию, и принимать во внимание, что срок окупаемости зачастую достигает 15-20 лет. Главное назначение частотного преобразователя в КНС поддержание постоянного уровня воды в приемном резервуаре при переменном притоке.При уменьшении частоты вращения ниже номинальной кривая характеристики насоса смещается влево и вниз. Соответственно смещается и точка максимального КПД. Экономия электроэнергии возможна, если профиль кривой зоны оптимального КПД соответствует профилю кривой сопротивления напорного трубопровода.

Отсюда следует, что использование частотного регулирования целесообразно при малом геодезическом напоре и большом сопротивлении напорного трубопровода. Например, когда нужно обеспечить перекачку на небольшую высоту и на большое расстояние.

На основании экспертной оценки состояния систем водоотведения по городскому поселению  следует, что системы работают неудовлетворительно. Потребление энергоресурсов в разы превышает нормативное. Требуется проведение энергетического обследования систем водоотведения


Так же предполагается осуществить модернизацию очистных сооружений и канализационно-насосных станций установив современное технологическое оборудование, так как эксплуатируемое достигло предела износа. Ввиду длительного срока эксплуатации начинают разрушаться их конструкции, что ведет к снижению качества очистки сточных вод, вызывает перерасход электроэнергии и увеличение затрат.
За период эксплуатации очистных сооружений, изменились нормативные требования к качеству очистки сточных вод. Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в осветленной воде, сбрасываемой в бассейн реки Волги, не соответствует параметрам, установленным для стоков, сбрасываемых в водоемы рыбохозяйственного назначения, что грозит наложением штрафных санкций, непомерных для коммунального хозяйства нашего  района.   Кроме  того, велики  затраты  на  аварийно-восстановительные работы.

Проведение капитальных ремонтов очистных сооружений и установка нового энергосберегающего оборудования позволит снизить затраты на содержание, улучшит очистку сбрасываемой воды.

В 2005 году в п.г.т. Безенчук начаты работы по реконструкции канализационных очистных сооружений (1 очередь). В рабочий проект реконструкции вошли работы по восстановлению 3-х линий блока емкостей, которые эксплуатировались в аварийном режиме последние 5 лет. В конце 2007 года работы по реконструкции I очереди закончены, а это позволило многократно улучшить показатели сбрасываемых стоков.

Но для нормальной работы очистных сооружений в п.г.т. Безенчук необходимо выполнить работы по реконструкции II очереди установки по очистке сточных вод:

1. Сооружение биологической очистки;

2. Ультрофиолетовая установка;

3. Реконструкция прудов накопителей;

4. Замена воздуходувного хозяйства;

5. Реконструкция производственного здания.

6. Сооружение биологической очистки. Реагентное удаление хлора.

7. Реконструкция внутриплощадочных инженерных сетей;

8. Устройство приемного резервуара;

9. Реконструкция самотечного и напорного коллекторов.

Для улучшения работы действующих очистных сооружений в п. Сосновка тоже необходимо выполнить капитальный ремонт, т.к. оборудование технически и морально устарело, нет запасных дублирующих систем. Ежегодно производимые МУП «ЖКХ», МУП «ВКС»  технологические ремонты поддерживают работу, но не улучшают их работоспособность, не производят необходимых технических перевооружений из-за отсутствия средств.

Не лучшим образом сложилась обстановка на канализационных сетях п.г.т. Безенчук вследствие объективных и субъективных факторов. Поселок городского типа Безенчук состоит из 6 микрорайонов, естественно проектирование и строительство этих микрорайонов выполняли разные проектные организации. В ходе строительства не всегда выдерживались требования по строительству инженерных сетей. В процессе эксплуатации обнаружились многочисленные просадки канализационных коллекторов, что привело к образованию обратных уклонов и подтоплению коллекторов, подвалов жилых зданий и выхода фекальных стоков на поверхность земли.


Учитывая, что строительство пятиэтажных зданий в 70-80 е годы в западной части посёлка было выполнено с углубленными подвальными помещениями под ПРУ, то и прокладка канализационных сетей была выполнена ниже отметки 3 м от поверхности земли, а в месте подхода магистрального коллектора к головной КНС на отметке ниже 7 м от поверхности земли. В этом участке образовалась подземная река (плывун), которая неоднократно выводила из строя самотечный канализационный коллектор из железобетонных труб Ø 600 мм. Кроме того, произошло повышение уровня грунтовых вод до отметки 3,5 м от поверхности земли и большинство коллекторов оказались ниже этой отметки, эксплуатация которых в данных условиях крайне затруднена. Кроме этого в п.г.т. Безенчук нет ливневой канализации, поэтому весенние паводковые стоки в основном попадают в канализацию. Происходит переполнение канализационной сети и подтопление подвалов жилых зданий и погребов населения фекальными стоками.

В 2006 году в посёлке закончены работы по строительству Главной КНС, а в 2007 году проведены работы по реконструкции I очереди очистных сооружений. Работы по реконструкции канализационных сетей необходимо производить незамедлительно, в противном случае произойдут катастрофические последствия ухудшающие экологическое состояние окружающей среды.

5.4. Реконструкция системы уличного освещения.


В городском поселении Безенчук имеет место сильный физический износ уличного осветительного оборудования, освещенность дорог ниже нормы в 2-3 раза, светильники имеют устаревшую конструкцию (эксплуатация отражателей без защиты от попадания влаги и пыли приводит к ухудшению светотехнических характеристик и снижению КПД источников света), в светильниках используются низкоэффективные лампы накаливания (светоотдача - 12 лм/Вт) и ртутные лампы типа ДРЛ (светоотдача - 55 лм/Вт).

Реконструкция системы уличного освещения положительно влияет на ряд важных социальных аспектов. Известно, что социальная и экономическая сферы неразрывно связаны между собой и изменения социального характера обычно влекут за собой изменения в финансовой сфере.

При недостаточном освещении водители планируют основную часть поездок в дневное время. Из-за увеличения интенсивности движения транспорта происходит ускоренное разрушение дорожного покрытия. Таким образом, повышение эффективности уличного освещения экономически связанно со снижением затрат на эксплуатацию дорог.

Появление новых технологий в системах уличного освещения позволяет получить большой экономический эффект. Практика показывает, что при их внедрении потенциал экономии электроэнергии в большинстве муниципальных систем уличного освещения может составлять более 50 %.

Мероприятия по энергосбережению в системе уличного освещения предусматривают следующие технические решения:

1. Применение самонесущего силового провода СИП 4 сокращает эксплуатационные расходы, уменьшаются нагрузки на опоры. Технические характеристики самонесущего провода предусматривают низкое омическое сопротивление, что приводит к экономии электроэнергии за счет уменьшения потерь в электрических сетях.

2. Установка приборов учета электроэнергии.

Реализация данных решений направлена на достижение следующих эффектов:

упорядочение потребления электроэнергии;

сокращение эксплуатационных затрат;

совершенствование системы управления наружным освещением;

повышение надежности работы сетей уличного освещения;

уменьшение вероятности аварийных ситуаций на сетях;

Мероприятия по реконструкции системы уличного освещения предусматривают следующие технические решения:

1) Применение самонесущего силового провода СИП 4 сокращает эксплуатационные расходы, уменьшаются нагрузки на опоры. Технические характеристики самонесущего провода предусматривают низкое омическое сопротивление, что приводит к экономии электроэнергии за счет уменьшения потерь в электрических сетях.

2)  Установка приборов учета электроэнергии.

Реализация данных решений направлена на достижение следующих эффектов: 

упорядочение потребления электроэнергии; 

сокращение эксплуатационных затрат;

совершенствование системы управления наружным освещением;

повышение надежности работы сетей уличного освещения;

уменьшение вероятности аварийных ситуаций на сетях;


снижение затрат при строительстве систем наружного освещения.
Таблица 8

Затраты на проведение работ по реконструкции системы уличного освещения

	№ п/п
	Наименование поселения
	Сумма, тыс. рублей

	1
	Городское поселение Безенчук
	8305

	х
	ИТОГО
	8305


6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ



Общая стоимость реализации Программы в 2012 – 2015 годах (оценивается в 213 690,09 тыс. рублей. Приложение № 1 к программе.

Финансирование программных мероприятий, предусмотренных приложением 1 за счет субсидий областного бюджета городскому поселению Безенчук, осуществляется в размере не более 95% от суммы общего объема финансирования.


Реализация мероприятий Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках ассигнований, предусматриваемых законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующим отраслям.
7. Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр. 

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа. 

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда поселения, повышение качества коммунальных услуг. 

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

· определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы; 

· организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы; 

· координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов; 

· обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов; 

· внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы; 

· предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.  

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

	приложение № 1 

к муниципальной целевой программе 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области на период  2012-2015 годы»

	СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ НА 2012-2015 ГОДЫ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Форма выделения денежных средств
	Общий объем финансирования, тыс. рублей
	Ответственные исполнители

	
	
	
	В том числе по годам
	

	
	
	
	Всего
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1. Газификация населенных пунктов

	1.1. Проектирование и строительство газовых модульных котельных

	1.1.1
	Проектирование и строительство модулей в южной части п.г.т. Безенчук с ликвидацией котельной № 7
	Субсидии бюджету городского поселения
	58 585
	
	
	
	58 585
	Администрация городского поселения Безенчук

	1.1.2
	Проектирование и реконструкция котельной № 5 в п.г.т. Безенчук с заменой котлов
	Субсидии бюджету городского поселения
	12 000
	
	
	
	12 000
	Администрация городского поселения Безенчук

	
	ИТОГО по подразделу 1.1.
	Субсидии бюджету городского поселения
	70585
	
	
	
	70585
	

	
	Всего по разделу 1
	Субсидии бюджету городского поселения
	70 585 
	
	
	
	70 585
	

	2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

	2.1. Модернизация объектов теплоснабжения

	2.1.1 Реконструкция котельных

	2.1.1.1
	Реконструкция котельных №№ 3, 4, 5, 6, 7 п.г.т. Безенчук
	Субсидии бюджету городского поселения
	48 200
	4 200
	10 000
	10 000
	24 000
	Администрация городского поселения Безенчук

	2.1.1.2
	Установка теплообменников в жилых домах п. Безенчук
	Субсидии бюджету городского поселения
	3000
	
	
	1500
	1500
	Администрация городского поселения Безенчук

	
	 ИТОГО по подразделу 2.1.1 
	
	  51 200  
	4 200
	 10 000   
	   11 500   
	  25 500   
	

	2.1.2 Модернизация тепловых сетей 

	2.1.2.1
	Проектирование и реконструкция тепловых сетей в п.г.т. Безенчук (16,5 км)
	Субсидии бюджету городского поселения
	    23 108   
	    23 108   
	
	
	
	Администрация городского поселения Безенчук

	
	итого
	
	23 108
	23 108
	
	
	
	

	2.1.3. Энергетическое обследование муниципальных учреждений

	2.1.3.1
	Проведение энергетического обследования муниципальных учреждений 
	Субсидии бюджету городского поселения
	1500
	
	
	1500
	
	Администрация городского поселения Безенчук

	
	ИТОГО  по подразделу 2.1.3.
	
	1500
	
	0
	1500
	0
	

	
	ИТОГО по подразделу 2.1.
	
	  75 808   
	27 308   
	   10 000  
	  13 000   
	 25 500   
	 

	2.2. Модернизация объектов водоснабжения 

	2.2.1 Проектирование и реконструкция системы водоснабжения 

	2.2.1.1
	Проектирование и реконструкция системы водоснабжения в пос. Сосновка
	Субсидии бюджету городского поселения
	9000
	 9 000   
	
	
	
	Администрация городского поселения Безенчук

	
	ИТОГО по подразделу 2.2.1 
	
	9000
	9000
	
	
	
	

	2.2.2 Проведение работ по энергосбережению в сфере водоснабжения.

	2.2.2.1.
	Установка приборов учёта 
	Субсидии бюджету городского поселения
	 1 820,00   
	1 820,00   
	
	
	
	

	2.2.2.2.
	Установка частотно-регулируемого привода электродвигателя насоса на скважинах
	Субсидии бюджету городского поселения
	                  963,04   
	              
	
	
	963,04   
	

	
	ИТОГО по подразделу 2.2.2
	
	  2 783,04   
	    1 820    
	                       
	                    -     
	  963,04                        
	

	
	ИТОГО по подразделу 2.2.
	
	11 783,04
	10 820
	
	
	963,04
	

	2.3. Модернизация объектов водоотведения

	2.3.1
	Осуществление модернизации объектов водоотведения в п.г.т. Безенчук
	Субсидии бюджету городского поселения
	 36 000,00   
	
	
	  36 000,00   
	
	Администрация городского поселения Безенчук

	2.3.4
	Проектирование и капитальный ремонт очистных сооружений пос. Сосновка
	Субсидии бюджету городского поселения
	   3 300,00   
	
	
	
	  3 300,00   
	Администрация городского поселения Безенчук

	
	ИТОГО по подразделу 2.3
	Субсидии бюджету городского поселения
	39 300
	
	
	36 000
	3 300
	

	2.4. Реконструкция системы уличного освещения

	2.4.1
	Проведение работ по реконструкции уличного освещения
	Субсидии бюджету городского поселения
	16 214,05   
	  
	
	16 214,05   
	
	Администрация городского поселения Безенчук

	
	ИТОГО по подразделу 2.4.
	
	 16 214,05   
	   
	0
	16 214,05   
	0
	

	
	Всего по разделу 2
	
	143105,09
	38128
	10000
	65214,05
	29763,04
	

	
	ИТОГО
	
	213690,09
	38128
	10000
	65214,05
	100348,04
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